Zadanie zakłada wyrównanie 38,67km dróg leśnych na szerokości od 4 do 5m, z czego na odcinku 1 km wykonane ma zostać doziarnienie pospółką lub klińcem 0-10mm.

Ponadto planuje się naprawę drogi leśnej w oddziale 298 Leśnictwa Lubnia na długości 78mb. W ramach naprawy wykonany zostanie dren długości 7mb na głębokości do 0,5m z rury PCV w oplocie z geowłókniny, warstwa odsączająca z żwiru o uziarnieniu 0-10mm grubości 10cm, stabilizacja warstwy odsączającej geowłókniną o gęstości min 100g/m2 układaną na zakładkę, warstwa dolna jezdni z gruzobetonu o uziarnieniu 0-63mm grubości 8cm po zagęszczeniu oraz warstwa górna jezdni z kruszywa 0-31,5mm grubości 3cm po zagęszczeniu. Naprawianemu odcinkowi należy nadać spadek jednostronny 4%. W kierunku spadku należy ściąć pobocze na długości 78m i szerokości średniej 1,5m.

Planowana jest również naprawa odcinka drogi leśnej w oddziale 306 Leśnictwa Lubnia na długości 25mb polegająca na uzupełnieniu ubytków w jezdni gruzobetonem i zgęszczeniu.