**KOSZTORYS POMOCNICZY DLA ZADANIA PN.:**

**„BUDOWA TYMCZASOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO "**

**CZĘŚĆ NR 1:**

**BUDOWA TYMCZASOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KROSNOWICE NAD RZEKĄ BIAŁA LĄDECKA, DP NR 3280D**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis robót** | **Jm** | **Obmiar** | **Cj netto**  **[zł]** | **Wartość**  **Netto**  **[zł]** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |
| 1**.** | **PRACE PRZYGOTOWAWCZE** | | | | | | |
| 1.1. | D.00.00.00 | Organizacja placu budowy | kpl | 1,000 |  |  | |
| 1.2. | |  | | --- | | D.01.02.05 | | Zabezpieczanie sieci obcych na czas prowadzenia robót budowlanych | kpl | 1,000 |  |  | |
| 1.3. | D.01.02.01 | Wykarczowanie krzewów i oczyszczenie terenu z roślinności | kpl | 1,000 |  |  | |
| **RAZEM** | | | | | |  | |
| 2. | **PRACE ROBIÓRKOWE** | | | | | | |
| 2.1 | D.01.02.04 | Demontaż i odtworzenie nawierzchni chodników z kostki betonowej na dojazdach | m2 | 105,000 |  | |  |
| **RAZEM** | | | | | | |  |
| 3. | **KONSTRUKCJA PRZYCZÓŁKA** | | | | | | |
| 3.1. | M.14.01.01 | Wwibrowanie ścianki szczelnej GU12N-6,0 m | mb | 43,200 |  |  | |
| 3.2. | M.14.01.01 | Montaż rozpór | kg | 3 458,700 |  |  | |
| 3.3. | D.02.03.01 | Zasypka gruntowa Is=0,98 | m3 | 191,952 |  |  | |
| 3.4. | D.02.03.01 | Podwalina z płyt drogowych | m2 | 95,400 |  |  | |
| 3.5. | M.13.01.00 | Ścianka zapleczna z prefabrykatów drogowych typu L55x30 cm | mb | 14,000 |  |  | |
| **RAZEM** | | | | | |  | |
| 4. | **DOJAZD TYMCZASOWY** | | | | | | |
| 4.1 | D.02.03.01 | Nasyp drogowy | m3 | 328,800 |  |  | |
| 4.2 | D.04.05.01 | Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - 20 cm | m2 | 219,566 |  |  | |
| 4.3 | D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) - 20 cm | m2 | 209,110 |  |  | |
| 4.4 | D.05.03.03 | Płyty drogowe gr. 15 cm | m2 | 209,110 |  |  | |
| **RAZEM** | | | | | |  | |
| 5. | **PLAC MONTAŻOWY** | | | | | | |
| 5.1 | D.04.05.01 | Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - 20 cm | m2 | 450,000 |  |  | |
| 5.2 | D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) - 20 cm | m2 | 450,000 |  |  | |
| 5.3 | D.05.03.03 | Płyty drogowe gr. 15 cm | m2 | 450,000 |  |  | |
| **RAZEM** | | | | | |  | |
| **OGÓŁEM WARTOŚC NETTO** | | | | | |  | |
| **podatek VAT 23%** | | | | | |  | |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO** | | | | | |  | |

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………………………………………

*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy*