**Oprzyrządowanie do wykonywania obsług i napraw 60 mm moździerza LMP-2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa parametru/**  **Funkcjonalność** | **Wartość (funkcjonalność) wymagana** |
| 1. | Przeznaczenie | Oprzyrządowanie przeznaczone do wykonywania obsług i napraw 60 mm moździerzy LMP-2017 |
| 2. | Parametry techniczne | Oprzyrządowanie powinno zapewnić możliwość wykonywania napraw zgodnie z zapisami Instrukcji obsługiwania technicznego i napraw IOTiN4148 lekki moździerz piechoty LMP-2017 |
| 3. | Szczegółowe parametry techniczne | Wyposażenie:   * K-09 Klucz uniwersalny, symbol wg dokumentacji 4148.8.7.0200, Indeks NSN 5120430024562; * KA Wycior szczotkowy, symbol wg dokumentacji 4148.0.1.1030, Indeks NSN 1010430024552; * KB Przyrząd do kalibracji celownika 60 mm, symbol wg dokumentacji 4148.0.1.1040, Indeks NSN 5210430024555; * KC Zestaw do uzupełnienia płynu w celowniku cieczowym, symbol wg dokumentacji 4148.0.1.1050, Indeks NSN 1010430024557; * KD Pojemnik na przyrząd do kalibracji celownika, symbol wg dokumentacji 4148.0.1.1060, Indeks NSN 8110430025143. |
| 4. | Wymagania dodatkowe | * szkolenie do 4 osób z wykonywania obsługiwań (certyfikat udziału w szkoleniu) * opakowania do przewożenia i przechowywania oprzyrządowania * dostawa: katalogu części zamiennych KCzZ 4148 do 60 mm lekki moździerz piechoty  LMP-2017 oraz Instrukcji obsługiwania technicznego i napraw IOTiN4148 lekki moździerz piechoty LMP-2017 |
| 5. | Gwarancja | * Gwarancja min. 24 miesięcy |