**Oprzyrządowanie do wykonywania obsług i napraw 60 mm moździerza LMP-2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa parametru/****Funkcjonalność** | **Wartość (funkcjonalność) wymagana** |
| 1. | Przeznaczenie  | Oprzyrządowanie przeznaczone do wykonywania obsług i napraw 60 mm moździerzy LMP-2017 |
| 2. | Parametry techniczne  | Oprzyrządowanie powinno zapewnić możliwość wykonywania napraw zgodnie z zapisami Instrukcji obsługiwania technicznego i napraw IOTiN4148 lekki moździerz piechoty LMP-2017 |
| 3. | Szczegółowe parametry techniczne  | Wyposażenie:* K-09 Klucz uniwersalny, symbol wg dokumentacji 4148.8.7.0200, Indeks NSN 5120430024562;
* KA Wycior szczotkowy, symbol wg dokumentacji 4148.0.1.1030, Indeks NSN 1010430024552;
* KB Przyrząd do kalibracji celownika 60 mm, symbol wg dokumentacji 4148.0.1.1040, Indeks NSN 5210430024555;
* KC Zestaw do uzupełnienia płynu w celowniku cieczowym, symbol wg dokumentacji 4148.0.1.1050, Indeks NSN 1010430024557;
* KD Pojemnik na przyrząd do kalibracji celownika, symbol wg dokumentacji 4148.0.1.1060, Indeks NSN 8110430025143.
 |
| 4. | Wymagania dodatkowe  | * szkolenie do 4 osób z wykonywania obsługiwań (certyfikat udziału w szkoleniu)
* opakowania do przewożenia i przechowywania oprzyrządowania
* dostawa: katalogu części zamiennych KCzZ 4148 do 60 mm lekki moździerz piechoty LMP-2017 oraz Instrukcji obsługiwania technicznego i napraw IOTiN4148 lekki moździerz piechoty LMP-2017
 |
| 5. | Gwarancja  | * Gwarancja min. 24 miesięcy
 |