Kamizelka kuloodporna klasa odporności K2/O3 (przód i tył) oraz K2/O3 (bok prawy i lewy) zg. z normą PN-V-87000:2011 (klasa odporności III i IIIA zg. z normą NIJ 0106.01), w skład której wchodzą:

• Wkłady balistyczne miękkie, klasa odporności K2/O3 zg. z normą PN-V-87000:2011

(komplet 2 szt. przód i tył),

(komplet 2 szt. nożoodporna boki prawy i lewy).

Stosowne badania balistyczne, nożoodporności i odłamkowości

• Kamizelka taktyczna

Specyfikacja kamizelki: Plate Carrier SPITFIRE z przednią klapa pokrytą laserowo wycinanym systemem modułowym kompatybilnym z MOLLE/PALS. Klapa montowana jest poprzez dedykowane otwory w SPTFIRE, albo bezpośrednio do interfejsu chest rig’owego za pomocą dołączonych klamer.

Futerały:

* na kajdanki,
* radiotelefon,
* pałka typu baton,
* gaz 50-55ml,
* kieszeń na jeden magazynek do broni krótkiej miotającej pociski 9x19mm,
* kieszeń na magazynek do broni systemu AR

Dodatkowo rzep na plecach i z przodu z nadrukiem: „Służba Więzienna”

Materiał: Cordura 500D

Producent: BulletProof PPE,

Kolor: Czarny,

Warunki oferty: Termin dostawy: 30-45 dni od dnia złożenia zamówienia

Gwarancja:

- 10 lat na właściwości kuloodoporne i odłamkowości przewidziane normą Pn-V-87000:2011,

– 2 lata na poszycie kamizelki.

Obowiązkowo proszę dołączyć stosowne wymagania techniczne, oraz badania balistyczne, nożoodporności i odłamkowości spełniające normę PN-V-87000:2011

60 sztuk w rozmiarze M

77 sztuk w rozmiarze XL