**KOSZTORYS POMOCNICZY DLA ZADANIA PN.:**

**„****Remonty przepustów na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego oraz muru oporowego na drodze nr 3285D w Wójtowicach” CZĘŚĆ 1: Remonty Obwód Drogowy nr 1 w Szczytnej**

|  |
| --- |
| 1. **Szalejów Górny - droga powiatowa nr 3304D remont przepustu φ60 cm, L=10m, km 2+685**
 |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis robót** | **Jednostka** | **Obmiar** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** |  | **Roboty rozbiórkowe** |  |  |  |  |
| 1 | Kalkulacja własna | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wdrożenie i demontaż uzgodnionego i zatwierdzonego oznakowania, brak możliwości zamknięcia drogi na czas prac budowlanych, ruch wahadłowy , zamknięcie połówkowe | kpl. | 1,000 |   |   |
| 2 | KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01  | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m | 12,000 |   |   |
| 3 | BCD-I D-01.02.04.22.01 | Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 9 cmF=6\*1,8 | m2 | 10,800 |   |   |
| 4 | BCD-I D-01.02.04.11.01 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 20 cmF=6\*1,8 | m2 | 10,800 |   |   |
| 5 | BCD-I D-01.02.04.71.03 | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustów | m | 10,000 |   |   |
| 6 | BCD-I D-06.04.01.21.02 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 30 cmL= 20 | m | 20,000 |   |   |
| 7 | KNR 4-04 0201-09 | Rozebranie murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowej | m3 | 1,680 |   |   |
| 8 | BCD-I D-01.02.09.11.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odległość do 1 km | m3 | 24,930 |  |  |
|  | **RAZEM Roboty rozbiórkowe** |  |
| **2** |  | **Przepust φ 60** |  |  |  |  |
| 9 | BCD-I D-02.01.01.13.02 | Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km V=10\*0,6\*0,3 | m3 | 1,800 |   |   |
| 10 | BCD-I D-03.01.05.13.01 | Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z kruszywa, rur PEHD fi 60 cm | m | 10,000 |   |   |
| 11 | BCD-I D-03.01.06.11.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów o średnicy 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem | m3 | 3,200 |   |   |
| 12 | KNR 2-09 0102-07 | Ręczne wykonanie zasypki. ANALOGIA Wykonanie zasypki z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem Rm 2,5 | m3 | 17,604 |  |  |
|  | **RAZEM Przepust φ60** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** |  | **Odtworzenie nawierzchni** |  |  |  |  |
| 13 | BCD-I D-04.05.01.42.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ulepszonego cementem z wytwórni, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cmF=6\*1,8 | m2 |  10,800 |  |   |
| 14 | BCD-I D-04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cmF=6\*1,8 | m2 | 10,800 |   |   |
| 15 | BCD-I D-05.03.05.11.04 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cmF=6\*1,8 | m2 | 10,800 |   |   |
| 16 | BCD-I D-05.03.05.21.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 10,800 |   |   |
| 17 | BCD-I D-04.04.02.23.01 | Utwardzenie pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cmF=4\*1\*2 | m2 |  8,000 |   |   |
|  | **RAZEM Odtworzenie nawierzchni** |  |
| **RAZEM NETTO [ZŁ]** |  |
| **PODATEK VAT 23%** |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO** |  |
| 1. **Darnków - droga powiatowa nr 3300D remont przepustu φ70 cm, L=8m, km 2+280**
 |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis robót** | **Jednostka** | **Obmiar** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** |  | **Roboty rozbiórkowe** |  |  |  |  |
| 1 | Kalkulacja własna | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wdrożenie i demontaż uzgodnionego i zatwierdzonego oznakowania, brak możliwości zamknięcia drogi na czas prac budowlanych, ruch wahadłowy , zamknięcie połówkowe | kpl. | 1,000 |   |   |
| 2 | KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01  | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m | 10,000 |   |   |
| 3 | BCD-I D-01.02.04.22.01 | Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 9 cmF=5,0\*2,2 | m2 | 11,000 |   |   |
| 4 | BCD-I D-01.02.04.11.01 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 20 cmF=5,0\*2,2 | m2 | 11,000 |   |   |
| 5 | BCD-I D-06.04.01.21.02 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 30 cmL=20 | m | 20,000 |   |   |
| 6 | BCD-I D-01.02.04.71.03 | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 70 cm z uprzednim odkopaniem przepustów | m | 8,000 |   |   |
| 7 | KNR 4-04 0201-09 | Rozebranie murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowej | m3 | 7,620 |   |   |
| 8 | BCD-I D-01.02.09.11.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odległość do 1 km | m3 | 41,340 |   |   |
| 9 | KNR 2-33 0702-03 | Demontaż poręczy mostowych | t | 0,270 |  |  |
|  | **RAZEM Roboty rozbiórkowe** |  |
| **2** |  | **Przepust φ70** |  |  |  |  |
| 10 | BCD-I D-02.01.01.13.02 | Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km V=0,8\*8\*0,3+(4+3)\*0,6\*8 | m3 | 5,280 |   |   |
| 11 | BCD-I D-03.01.05.15.02 | Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu C20/25, rur PEHD fi 70 cm | m | 8,000 |   |   |
| 12 | BCD-I D-03.01.06.11.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów o średnicy 70 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiemV=(4+3)\*0,6\*0,8+(2,0\*4,0\*0,6)+((3,0+1,7)\*0,6) | m3 | 11,220 |   |   |
| 13 | KNR 2-09 0102-07 | Ręczne wykonanie zasypki. ANALOGIA Wykonanie zasypki z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem Rm 2,5V=28,44-(3,14\*0,45\*0,45\*8) | m3 | 23,353 |  |  |
|  | **RAZEM Przepust φ70** |  |
| **3** |  | **Odtworzenie nawierzchni** |  |  |  |  |
| 14 | BCD-II M-21.20.01.11.01 | Uzupełnienie nasypu z kruszywa łamanego, frakcji 0-31 bez deskowania. | m3 | 0,896 |   |   |
| 15 | BCD-I D-04.05.01.42.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ulepszonego cementem z wytwórni, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cmF=5,0\*1,0 | m2 | 5,000 |   |   |
| 16 | BCD-I D-04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cmF=5,0\*1,0 | m2 | 5,000 |   |   |
| 17 | BCD-I D-05.03.05.11.04 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cmF=5,0\*1,0 | m2 | 5,000 |   |   |
| 18 | BCD-I D-05.03.05.21.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 5,000 |   |   |
| 19 | BCD-I D-04.04.02.23.01 | Utwardzenie pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cmF=3,5\*0,7\*2 | m2 | 4,900 |   |   |
| 20 | KNR 2-33 0702-01 | Montaż nowych poręczy mostowych h=1,1m - odcinki proste | t | 0,270 |   |   |
|  | **RAZEM Odtworzenie nawierzchni** |  |
| **RAZEM NETTO [ZŁ]** |  |
| **PODATEK VAT 23%** |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO** |  |
| 1. **Jerzykowice Wielkie - droga powiatowa nr 3299D remont przepustu φ60 cm, L=9 m, km 1+030**
 |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis robót** | **Jednostka** | **Obmiar** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** |  | **Roboty rozbiórkowe** |  |  |  |  |
| 1 | Kalkulacja własna | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wdrożenie i demontaż uzgodnionego i zatwierdzonego oznakowania, brak możliwości zamknięcia drogi na czas prac budowlanych, ruch wahadłowy , zamknięcie połówkowe | kpl. | 1,000 |   |   |
| 2 | KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01  | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m | 11,000 |   |   |
| 3 | BCD-I D-01.02.04.22.01 | Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 9 cmF=5,5\*2,2 | m2 | 12,100 |   |   |
| 4 | BCD-I D-01.02.04.11.01 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 20 cmF=5,5\*2,2 | m2 | 12,100 |   |   |
| 5 | BCD-I D-01.02.04.71.03 | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustów | m | 9,000 |   |   |
| 6 | KNR 4-04 0201-09 | Analogia rozebranie uszkodzonych ścianek czołowychV=2,5\*2,1\*0,3\*2 | m3 | 3,150 |   |   |
| 7 | BCD-I D-06.04.01.21.02 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 30 cmL= 50 | m | 50,000 |   |   |
| 8 | BCD-I D-01.02.09.11.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odległość do 1 kmV=36,38+2,16+2,4 | m3 | 40,940 |  |  |
|  | **RAZEM Roboty rozbiórkowe** |  |
| **2** |  | **Przepust φ 60** |  |  |  |  |
| 9 | BCD-I D-02.01.01.13.02 | Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km V=9\*0,8\*0,3+2,5\*2\*0,6\*0,8 | m3 | 4,560 |   |   |
| 10 | BCD-I D-03.01.05.13.01 | Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z kruszywa, rur PEHD fi 60 cm | m | 9,000 |   |   |
| 11 | BCD-I D-03.01.06.11.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów o średnicy 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem | m3 | 5,550 |   |   |
| 12 | KNR 2-09 0102-07 | Ręczne wykonanie zasypki. ANALOGIA Wykonanie zasypki z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem Rm 2,5 | m3 | 32,918 |  |  |
|  | **RAZEM Przepust φ60** |  |
| **3** |  | **Odtworzenie nawierzchni** |  |  |  |  |
| 13 | BCD-I D-04.05.01.42.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ulepszonego cementem z wytwórni, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cmF=5,5\*2,20 | m2 | 12,100 |   |   |
| 14 | BCD-I D-04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cmF=5,5\*2 | m2 | 12,100 |   |   |
| 15 | BCD-I D-05.03.05.11.04 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cmF=5,5\*2 | m2 | 12,100 |   |   |
| 16 | BCD-I D-05.03.05.21.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 12,100 |   |   |
| 17 | BCD-I D-04.04.02.23.01 | Utwardzenie pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cmF=4\*1\*2 | m2 |  8,000 |   |   |
|  | **RAZEM Odtworzenie nawierzchni** |  |
| **RAZEM NETTO [ZŁ]** |  |
| **PODATEK VAT 23%** |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO** |  |

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **NAZWA ELEMENTU SKŁADOWEGO** | **WARTOŚĆ** |
| A | Szalejów Górny - droga powiatowa nr 3304D remont przepustu **φ**60 cm, L=10 m, km 2+685 |  |
| B | Darnków - droga powiatowa nr 3300D remont przepustu **φ**70 cm, L=8 m, km 2+280 |  |
| C | Jerzykowice Wielkie - droga powiatowa nr 3299D remont przepustu **φ**60 cm, L=9 m, km 1+030 |  |
| Razem WARTOŚĆ ROBÓT[netto] |  |
| Podatek VAT [23%] |  |
| **Ogółem WARTOŚĆ ROBÓT****[brutto]** |  |

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………………………………………

*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy*