**KOSZTORYS POMOCNICZY DLA ZADANIA PN.:**

**„ODBUDOWA MURU OPOROWEGO USZKODZONEGO PRZEZ POWÓDŹ Z WRZEŚNIA 2024 R."**

**CZĘŚĆ NR 1:**

**ODBUDOWA MURU OPOROWEGO USZKODZONEGO PRZEZ POWÓDŹ Z WRZEŚNIA 2024 R. - DP NR 3248D W MIEJSCOWOŚCI PODZAMEK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis robót** | **Jednostka** | **Obmiar** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** |  | **Roboty rozbiórkowe** |  |  |  |  |
| 1 | BCD-I D-02.01.01.13.02 | Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km V=10x0,7x1,0 | m3 | 7,000 |  |  |
| **RAZEM 1 Roboty rozbiórkowe** | | | | | |  |
| **2** |  | **MUR OPOROWY** |  |  |  |  |
| 2 | BCD-II M-21.20.01.12.01 | Ławy fundamentowe z betonu klasy C25/30, w deskowaniu tradycyjnym. Wykonywane bez zabezpieczenia ścian wykopu. Bez uwzględnienia robót ziemnych V=0,7\*0,5\*10 | m3 | 3,500 |  |  |
| 3 | KNR-W 2-02 0102-02 | Ściany podziemia z kamienia twardego V=0,6\*1,0\*10 | m3 | 6,000 |  |  |
| 4 | BCD-II M-21.20.01.11.01 | Uzupełnienie nasypu z pospółką bez deskowania. | m3 | 4,500 |  |  |
| **RAZEM 2 MUR OPOROWY** | | | | | |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚC NETTO** | | | | | |  |
| **podatek VAT 23%** | | | | | |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO** | | | | | |  |

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………………………………………

*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy*