**Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Sekcja Medyczna

 */nazwa komórki organizacyjnej/*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia:

Usługa polegająca na instalacji kratownic pojazdów sanitarnych wielonoszowych (zgodnie z Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznych załącznik nr 1 /z wyłączeniem pkt 2 oraz wymogu wykonania siatki drucianej ze stali nierdzewnej /), zgodnie ze złożoną ofertą -formularz cenowy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

1. Termin wykonania: zamówienie powinno być zrealizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2025r.
2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
3. Realizacja usługi instalacji dla pojedynczego pojazdu sanitarnego wielonoszowego będzie nie dłuższy niż 5 dni roboczych.
4. Miejsce realizacji usługi - Siedziba Wykonawcy. Zamawiający będzie dostarczał sukcesywnie (po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Wykonawcy terminów) pojazdy sanitarne wielonoszowe do siedziby Wykonawcy własnymi siłami i środkami. Z czynności przekazania pojazdu sporządzony zostanie Protokół przekazania (Załącznik nr 3 do Umowy)
5. Przyjęcie pojazdu do instalacji kratownic ochronnych zostanie potwierdzone przez Wykonawcę w protokole przyjęcia.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność (utrata, uszkodzenia itp.) za sprzęt do czasu formalnego przyjęcia przez Zamawiającego , tj. do czasu podpisania przez Strony protokołu odbioru.
7. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz wykonuje usługi będące przedmiotem umowy w sposób profesjonalny. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy.
8. Szyba czołowa i szyby boczne pojazdu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem/ zniszczeniem w przypadku ataku na pojazd podczas realizacji zadań służbowych. Zabezpieczenie musi być wykonane poprzez zastosowanie krat zamontowanych
po zewnętrznej stronie pojazdu.
9. Zastosowane rozwiązanie techniczne musi zapewniać w każdej pozycji kraty, co najmniej:
10. dobrą widoczność kierowcy podczas przemieszczania się pojazdu (ramy montowane na słupkach, podszybiach),
11. stabilność kraty w każdej pozycji oraz brak możliwości jej samoczynnego przemieszczania się,
12. dobrą widoczność z zewnątrz elementów świetlnej sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu i świateł zewnętrznych pojazdu.
13. Osłona szyby czołowej oraz szyb bocznych muszą posiadać konstrukcję umożliwiającą dokonanie ich szybkiego demontażu/montażu bez użycia narzędzi w dowolnym miejscu
i czasie.
14. Kraty należy wykonać w następujący sposób:
15. Średnica oczka 3-5 cm
16. Grubość drutu 2,5-4 mm,
17. Wymiary dostosowane do wymiarów szyb,
18. Odległość montażu oraz konstrukcje osłon nie mogą uniemożliwiać właściwej obsługi pojazdu (dostęp do komory silnika, praca wycieraczek itp.).
19. Konstrukcja powinna posiadać możliwość jej szybkiego demontażu/montażu bez użycia narzędzi (zatrzaski, uchwyty metalowo-gumowe, zawiasy) przez jedną osobę w dowolnym miejscu i czasie. Po zdemontowaniu krat w nadwoziu pojazdu nie mogą pozostać niezabezpieczone otwory oraz elementy o ostrych krawędziach. Zamontowanie powinno być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, żeby nie dopuścić do obniżenia kategorii użytkowej pojazdu w trakcie jego eksploatacji.
20. Wszystkie kraty szyb muszą być:
21. zabezpieczone antykorozyjnie,
22. wykonane w kolorze czarnym,
23. Wykonawca udziela 24- miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę liczonej
od dnia odbioru*.*
	* + 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania usługi konieczności wykonania innych usług (dodatkowych), Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dodatkowe usługi przesyłając kosztorys celem zatwierdzenia.
			2. Usługi niezaakceptowane (niezatwierdzone) przez Zamawiającego nie mogą być wykonane przez Wykonawcę. Wykonawca obowiązany jest do niewykonywania usług innych niż zaakceptowane, wykonanie nieuzgodnionej usługi nie będzie rodziło po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty za wykonaną usługę.
24. Przedmiot umowy po realizacji usługi ma być gotowy do użytkowania, bez konieczności wykonywania dodatkowych prac.
	* + 1. Nie dopuszcza się zmian pojazdu w zakresie podzespołów i układów.
25. Wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu elementów fabrycznie nowych, nieużywanych, nieregenerowanych, spełniających wymagania jakościowe, funkcjonalno-użytkowe oraz techniczne określone w dokumentacji technicznej producenta danego wyrobu jak i zgodnych z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku WET (z wyłączeniem pkt. 2 oraz wymogu wykonania siatki drucianej ze stali nierdzewnej) oraz gotowych do użytkowania bez potrzeby realizacji dodatkowych zakupów.
26. Wykonawca przekaże wykaz przedmiotów znajdujących się w zestawie.
27. Wykonawca odpowiada za opracowanie, w ramach wykonywanej usługi, stosownej dokumentacji technicznej  modyfikacji nadwozia oraz instrukcji użytkowania osłon i przekazania Zamawiającemu.
28. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy używając własnego sprzętu.
29. O zakończonej instalacji kratownic w danym pojeździe sanitarnym wielonoszowym Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego drogą e-mail na adres: e.trzpis@ron.mil.pl lub telefonicznie na numer 261 312 965 w celu ustalenia termin odbioru pojazdu.
30. Osobą upoważnioną i potwierdzającą wykonanie przedmiotu Umowy (podpisującą Protokół odbioru), jest użytkownik do którego dany sprzęt jest przypisany na stanie materiałowym bądź osoba wskazana przez Zamawiającego.