**ROZDZIAŁ B**

**wzory dokumentów**

**składających się na ofertę**

**Przebudowa DW 125 w m. Moryń ul. Dworcowa**

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 5 – wyceniony przedmiar robót

Załącznik nr 6 – oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 – wykaz robót budowlanych

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zamawiający:** | **Województwo Zachodniopomorskie**  **Zachodniopomorski Zarząd Dróg**  **Wojewódzkich w Koszalinie** |

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu pn:

**Przebudowa DW 125 w m. Moryń ul. Dworcowa**

JA NIŻEJ PODPISANY

………………………………………………………………………..…...……………….……………………

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………..…………………………………

nazwa (firma) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie składające ofertę, podać nazwy (firmy)

………………………………………………………………………………..…………………………………

dokładny adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców

NIP ....................................................................... REGON…………….………………………………..

Nr telefonu..............................................................e-mail....................................................................

Odpis lub informację z KRS/CEIDG\* należy pobrać z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowym:

*\*Niepotrzebne skreślić*

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

[https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx\*](https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx*)

inna baza danych ………………………………………………………………….………………… (należy wskazać adres internetowy bazy danych)\*

*\*Zaznaczyć odpowiednio*

1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznaję się za związanego określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJĘ wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę brutto: .................................. PLN.
4. OŚWIADCZAM, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielam minimalnej wymaganej gwarancji na okres 36 miesięcy.
5. DEKLARUJĘ wydłużenie okresu gwarancji (ponad wymagany okres 36 miesięcy) o dodatkowy okres:

6 miesięcy

12 miesięcy

18 miesięcy

24 miesięcy*\**

*\*zaznaczyć odpowiednio*

*Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji lub zaznaczy więcej niż jedno pole, Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.*

1. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie podanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAM, że do realizacji zamówienia zatrudniam na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia opisane Dziale III pkt 5 SWZ.
3. OŚWIADCZAM, że dysponuję n/w osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia jako kierownik budowy, posiadającą doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień jn:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcja**  **Imię i nazwisko**  **Data wydania uprawnień** | **Doświadczenie po uzyskaniu uprawnień, dla oceny kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”** | **Opis zadań**  **(nazwa zadania, rodzaj nadzorowanych robót, wartość robót brutto)** | **Wykonawca robót**  **i Zamawiający** | **Okres pełnienia**  **funkcji kierownika budowy/robót na wskazanym zadaniu**  **od dzień/ m-c/rok**  **– do dzień/ m-c/rok**  **Pełniona funkcja** |
| **Kierownik budowy**  …………………..  Imię i nazwisko  Data wydania uprawnień: ………………… | pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na robocie budowlanej: polegające na budowie lub przebudowie dróg publicznych (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) klasy co najmniej L, każda o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto  przy czym funkcję kierownika odnośnie każdej roboty należy pełnić nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni kalendarzowych | **Nazwa zadania**  ……….…………..………………  **Rodzaj nadzorowanych robót** (budowa/przebudowa)\*  …………………………………..  **Klasa drogi**  …………………………………..  **Wartość robót brutto**  ………………………...………… | **Wykonawca robót:**  ……………….………  **Zamawiający:**  …………….………… | **Okres pełnienia powierzonej funkcji**  od ……………………..……  *(dzień/m-c/rok)*  do ………………….………  *(dzień/m-c/rok)*  **Pełniona funkcja:**  ……………………..……… |
| **Nazwa zadania**  ……….…………..………………  **Rodzaj nadzorowanych robót** (budowa/przebudowa)\*  …………………………………..  **Klasa drogi**  …………………………………..  **Wartość robót brutto**  ……………………...………… | **Wykonawca robót:**  ……………….………  **Zamawiający:**  …………….………… | **Okres pełnienia powierzonej funkcji**  od ……………………..……  *(dzień/m-c/rok)*  do ………………….………  *(dzień/m-c/rok)*  **Pełniona funkcja:**  ……………………..……… |
| **Nazwa zadania**  ……….…………..………………  **Rodzaj nadzorowanych robót** (budowa/przebudowa)\*  …………………………………..  **Klasa drogi**  …………………………………..  **Wartość robót brutto**  ………………………...………… | **Wykonawca robót:**  ……………….………  **Zamawiający:**  …………….………… | **Okres pełnienia powierzonej funkcji**  od ……………………..……  *(dzień/m-c/rok)*  do ………………….………  *(dzień/m-c/rok)*  **Pełniona funkcja:**  ……………………..……… |
| **Nazwa zadania**  ……….…………..………………  **Rodzaj nadzorowanych robót** (budowa/przebudowa)\*  …………………………………..  **Klasa drogi**  …………………………………..  **Wartość robót brutto**  ……………………...………… | **Wykonawca robót:**  ……………….………  **Zamawiający:**  …………….………… | **Okres pełnienia powierzonej funkcji**  od ……………………..……  *(dzień/m-c/rok)*  do ………………….………  *(dzień/m-c/rok)*  **Pełniona funkcja:**  ……………………..……… |

*\*Należy wpisać odpowiednio*

*W przypadku niewskazania doświadczenia kierownika budowy Zamawiający przyjmie, iż kierownik budowy nie posiada doświadczenia i nie przyzna punktów w tym kryterium. Dodatkowo Zamawiający nie przyzna punktów za wykazane roboty budowlane, jeżeli nie zostaną wpisane wszystkie wymagane informacje niezbędne do oceny doświadczenia kierownika budowy.*

*W przypadku braku podania dnia rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji skrajne miesiące nie będą liczone do okresu doświadczenia.*

1. AKCEPTUJĘ treść Karty Gwarancyjnej - załącznik do Umowy.
2. UWAŻAM SIĘ za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. OŚWIADCZAM, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca którego reprezentuję będzie polegać na zdolnościach technicznych   
   lub zawodowych, niżej wymienionych podmiotów udostępniających zasoby

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Firma (nazwa) podmiotu**  **udostępniającego zasoby** | **Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |

***(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podmiotów udostępniających zasoby)***

1. DEKLARUJĘ wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny brutto określonej w pkt 3 oferty.
2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
4. OŚWIADCZAM, że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach załączonych jako odrębne pliki, oznaczone jako niejawne:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

**Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.**

1. OŚWIADCZAM, że podmiot, który reprezentuję to:

mikroprzedsiębiorstwo\*

małe przedsiębiorstwo\*

średnieprzedsiębiorstwo\*

jednoosobowa działalność gospodarcza

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

inny rodzaj

*\*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców*

Uwaga – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie należy złożyć dla każdego z Wykonawców oddzielnie.

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z* *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 2** |

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU**

**(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy)**

JA NIŻEJ PODPISANY

…………………………......................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………......................................................................................................................

(nazwa/firma)

…………………………......................................................................................................................

(dokładny adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu pn:

**Przebudowa DW 125 w m. Moryń ul. Dworcowa**

**Oświadczam, że:**

**w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie zachodzą podstawy wykluczenia   
z postępowania w sytuacjach określonych w Dziale VII pkt 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 3** |

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU**

**WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy)**

JA NIŻEJ PODPISANY

………………………….....................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

………………………….....................................................................................................................

(nazwa/firma)

………………………….....................................................................................................................

(dokładny adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu pn:

**Przebudowa DW 125 w m. Moryń ul. Dworcowa**

**oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Dziale VII pkt 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 4** |

**ZOBOWIĄZANIE**

**do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów**

**oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu**

**oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

JA NIŻEJ PODPISANY

…………………………......................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………......................................................................................................................

nazwa (firma) podmiotu udostępniającego zasoby

…………………………......................................................................................................................

dokładny adres siedziby podmiotu udostępniającego zasoby

NIP ................................................................... REGON……………………….……….……………..

Odpis lub informację z KRS/CEIDG\* należy pobrać z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowym:

*\*Niepotrzebne skreślić*

🞏 https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

🞏 [https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx\*](https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx*)

🞏 inna baza danych ……………...………………………………………………………………………… (należy wskazać adres internetowy bazy danych) \*

*\*Zaznaczyć odpowiednio*

**na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych   
(t.j. Dz. U. 2024.1320 ze zm.) zobowiązuję się do udostępnienia do dyspozycji Wykonawcy:**

……………………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy)

**zasobów wskazanych w niniejszym oświadczeniu na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą:**

**Przebudowa DW 125 w m. Moryń ul. Dworcowa**

**Ponadto oświadczam, że**:

1. udostępniam Wykonawcy zasoby, w następującym zakresie:

………………………………………………………………..………………………………………………...

*(należy dokładnie wskazać, co jest przedmiotem udostępnienia (np. dostęp do środków finansowych; oddanie narzędzi do korzystania; doświadczenie w wykonaniu usług/robót budowlanych; dysponowanie osobami)*

1. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

……………………………………………………………………………..…………………………………

(*należy wskazać w jaki sposób zasoby będą udostępnione i wykorzystane przy realizacji zamówienia oraz wskazać rodzaj stosunku prawnego, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby (np. umowa o współpracy w przypadku udostępniania osób, podwykonawstwo w przypadku udostępniania doświadczenia, pożyczka w przypadku udostępniania dostępu do środków finansowych, oddanie narzędzi do korzystania na podstawie umowy cywilnoprawnej)*

1. okres wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie wynosił:

……………………………………………………………………………..…………………………………

1. zrealizuję następujący zakres robót budowlanych/usług (w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia/kwalifikacji zawodowych/doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą):

…………………………………………………………………………………………………………….…..

(*należy wskazać jakie roboty budowlane/usługi zrealizuje podmiot udostępniający zasoby oraz w jakim zakresie*)

1. w stosunku do podmiotu, który reprezentuję nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Dziale VII pkt 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia,
2. podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 5 WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT** |

JA NIŻEJ PODPISANY

…………………………....................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………....................................................................................................................

nazwa (firma) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie składające ofertę, podać nazwy (firmy)

…………………………....................................................................................................................

dokładny adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców

**Przebudowa** **DW 125 w m. Moryń ul. Dworcowa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **SST** | **Opis robót** | **Jednostka** | | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** |
| **J.m.** | **Ilość** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0,55 |  |  |
| 2 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy  56-65 cm wraz z wywozem karczy w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | szt. | 1 |  |  |
| 3 | Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy  66-75 cm wraz z wywozem karczy w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | szt. | 2 |  |  |
| 4 | Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy  76-85 cm wraz z wywozem karczy w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | szt. | 1 |  |  |
| 5 | Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy  86-100 cm wraz z wywozem karczy w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | szt. | 2 |  |  |
| 6 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm za pomocą spycharki wraz z odwozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | m2 | 2 718 |  |  |
| 7 | D-01.02.04 | Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr 20 cm. Materiał do ponownego wbudowania | m2 | 100 |  |  |
| 8 | Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr 20-25 cm z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | m2 | 10 |  |  |
| 9 | Rozebranie nawierzchni z bruku gr 18 cm z wywozem materiału na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | m2 | 100 |  |  |
| 10 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej  gr. 18-20 cm z wywozem materiału na plac RDW w Chojnie | m2 | 20 |  |  |
| 11 | Rozebranie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót *15m\*2=30 m2, 80m\*1,5=120 m2, 25m\*2=50 m2 ,15m\*2=30 m2, 38m\*1,5=57 m2, (20+7,5)/2\*6=82,5 m2, 81m\*2=162 m2, (13+6)/2\*6=57m2, 10m\*1,5=15 m2* | m2 | 603,5 |  |  |
| 12 | Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót *15mb+80mb+25mb+38mb+87mb* | mb | 245 |  |  |
| 13 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych tonowych o grubości 15 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę. | m2 | 10 |  |  |
| 14 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę *15mb+28mb+80mb+25mb+38mb+36mb+87mb* | mb | 309 |  |  |
| 15 | Rozebranie ścieków z elementów betonowych grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę. | mb | 7 |  |  |
| 16 | Rozebranie słupków do znaków wraz z wywozem na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | szt. | 10 |  |  |
| 17 | Zdjęcie znaków wraz z wywozem na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | szt. | 10 |  |  |
| 18 | Rozebranie barierek ochronnych z rur stalowych na słupkach stalowych z wywozem na plac RDW w Chojnie ul. Polna 2 | m | 22 |  |  |
| 19 | Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach betonowych z rur o średnicy 60 mm o rozstawie co 1,5 m z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | m | 15 |  |  |
|  | D-02.00.00 | **ROBOTY ZIEMNE** |  |  |  |  |
| 20 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruncie kat. III z wywozem materiału w miejsce wybrane przez Wykonawcę *30mb\*5\*1* | m3 | 150 |  |  |
| 21 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów z materiału zagęszczalnego z dokopu z formowaniem i zagęszczeniem (dowóz gruntu kat. I-II) | m3 | 15 |  |  |
| 22 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II z dowozem urobku ziemnego | m3 | 15 |  |  |
| 23 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II zagęszczarkami | m3 | 326 |  |  |
|  | D-03.02.01 | **KANALIZACJA DESZCZOWA** |  |  |  |  |
| 24 |  | Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm | m2 | 80 |  |  |
| 25 |  | Studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu gł. 1,5 metra wraz z robotami ziemnymi | kpl. | 1 |  |  |
| 26 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie wraz z robotami ziemnymi | kpl. | 1 |  |  |
| 27 |  | Rurociągi z rur betonowych kielichowych o średnicy 400 mm, głębokości 80 cm uszczelnianych zaprawą cementową wraz z robotami ziemnymi | m | 80 |  |  |
| 28 |  | Czyszczenie kolektora deszczowego o średnicy 30 cm z namułu o grubości do 80% jego średnicy | m | 175 |  |  |
| 29 |  | Czyszczenie studni o średnicy 1,5m z namułu o grubości do 50% jego średnicy | szt. | 1 |  |  |
| 30 |  | Montaż włazu kanalizacji D400 na istniejącą studnię rewizyjną | szt. | 1 |  |  |
| 31 |  | Wymiana włazów kanalizacji deszczowej wraz z pierścieniem żelbetowym odciążającym | kpl. | 4 |  |  |
|  | D-03.03.01 | **SĄCZKI PODŁUŻNE** |  |  |  |  |
| 32 |  | Sączki podłużne z PCW o średnicy 10 cm w otulinie z geowłókniny wraz z wykopem i zasypaniem warstwą filtracyjną żwirem 14/16mm gr. 20 cm i gruntem przepuszczalnym kat. G-I-II. | m | 100 |  |  |
|  | D-03.02.01a | **REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK** |  |  |  |  |
| 33 |  | Regulacja zaworów wodociągowych 2szt | szt. | 2 |  |  |
| 34 |  | Regulacja włazów kanalizacji. | szt. | 7 |  |  |
| 35 |  | Regulacja zaworów gazowych | szt. | 4 |  |  |
| 36 |  | Regulacja studni telekomunikacyjnych | szt. | 4 |  |  |
| 37 |  | Regulacja włazów wpustu ulicznego | szt. | 16 |  |  |
|  |  | **PODBUDOWY** |  |  |  |  |
| 38 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża | m2 | 603,5 |  |  |
| 39 |  | Koryta głębokości 30 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kategorii II-IV wraz z odwozem urobku ziemnego w miejsce wybrane przez Wykonawcę | m2 | 603,5 |  |  |
| 40 |  | Koryta głębokości 60 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kategorii II-IV wraz z odwozem urobku ziemnego w miejsce wybrane przez Wykonawcę  *36mb\*2=72 m2, (7+6)/2\*6=39m2* | m2 | 111 |  |  |
|  | D-04.03.01 | **Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych** |  |  |  |  |
| 41 |  | Skropienie nawierzchni drogowej niebitumicznej emulsją asfaltową | m2 | 111 |  |  |
|  | D-04.04.02 | **PODBUDOWA Z KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO** |  |  |  |  |
| 42 |  | Podbudowa z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm | m2 | 603,5 |  |  |
| 43 |  | Podbudowa z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm | m2 | 111 |  |  |
|  | D-04.05.01 | **ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM** |  |  |  |  |
| 44 |  | Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr 15 cm gruntocement o wytrzymałości Rm= 2,5 MPa | m2 | 714,5 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D-04.08.01 | **Wyrównanie podbudowy masą mineralno bitumiczną** |  |  |  |  |
| 45 |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC16W, sposób wbudowania mechaniczny z oczyszczeniem podłoża i skropieniem emulsją, uszczelnienie szwu technologicznego asfaltową masą zalewową *4035,5\*0,080=322,84 Mg* | Mg | 322,84 |  |  |
|  | D-05.03.11 | **FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO** |  |  |  |  |
| 46 |  | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno gr. do 4 cm z wykorzystaniem materiału w obrębie prowadzonych robót materiał zamawiającego *(20+6)/2\*18=234 m2, 27m\*6=162m2, 108mb\*6=648 m2, (17+5)/2\*13=143 m2, (20+7,5)/2\*6=82,5 m2, 393mb\*6=2358 m2,  68mb\*6=408 m2* | m2 | 4035,5 |  |  |
|  | D-05.03.05b D-04.03.01 | **NAWIERZCHNIE BITUMICZNE WBUDOWYWANE NA GORĄCO, WARSTWA WIĄŻĄCA** |  |  |  |  |
| 47 |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 warstwa wiążąca grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem, skropieniem emulsją asfaltową oraz uszczelnieniem szwu technologicznego asfaltową masą zalewową /elastycznymi taśmami bitumicznymi/ i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem | m2 | 4035,5 |  |  |
|  | D-05.03.13a D-04.03.01 | **NAWIERZCHNIE BITUMICZNE WBUDOWYWANE NA GORĄCO, WARSTWA ŚCIERALNA** |  |  |  |  |
| 48 | D-05.03.26a | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne z siatki z włókien szklanych/węglowych o wytrzymałości 120/200kN/m /zgodną z wymogami określonymi w SST/ | m2 | 300 |  |  |
| 49 | D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA8 warstwą ścieralną, o grubości po zagęszczeniu 3cm z oczyszczeniem podłoża i skropieniem emulsją asfaltową oraz spoinowaniem taśmą polimeroasfaltową i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem | m2 | 4035,5 |  |  |
|  | D-05.03.23a | **NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ I PŁYTEK BETONOWYCH** |  |  |  |  |
| 50 |  | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm kolor szary na podsypce cementowo piaskowej 5 cm | m2 | 603,5 |  |  |
| 51 |  | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm kolor czerwony na podsypce cementowo piaskowej 5 cm | m2 | 111 |  |  |
|  |  | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** |  |  |  |  |
| 52 | D-06.03.01 | Plantowanie poboczy *480mb\*2* | m2 | 960 |  |  |
| 53 | D-06.04.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi polegające na odbudowie istniejących rowów w kształcie trapezowym szerokości dna 0,40 m, nachyleniu skarp od 1:1,5, głębokość od 0,40 m do 0,80 m liczonej jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu. Materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę robót | m3 | 94 |  |  |
| 54 | Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, grunt kategorii I-III  *100mb\*2\*4,5= 900,00 m2* | m2 | 900 |  |  |
| 55 | Oczyszczenie ścieków betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z humusu i nadmiaru ziemi gr. 15 cm z wywozem materiału w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | m2 | 25 |  |  |
|  | D-08.05.01 | **ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH** |  |  |  |  |
| 56 |  | Ścieki z elementów betonowych 50\*50 cm o grubości 15 cm na ławie betonowej gr 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 100 |  |  |
|  |  | **URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU** |  |  |  |  |
|  | D-07.01.01 | **OZNAKOWANIE POZIOME** |  |  |  |  |
| 57 |  | Oznakowanie poziome grubowarstwowe  /wraz z symbolami *550\*0,26=143m2, 250m2* | m2 | 393 |  |  |
| 58 |  | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe *10000\*0,24+10000\*0,18* | m2 | 4 200 |  |  |
|  | D-07.02.01 | **OZNAKOWANIE PIONOWE** |  |  |  |  |
| 59 |  | Słupki stalowe o średnicy 70 mm do znaków dł. 3,2 m montowane w gniazdach do szybkiego montażu | szt. | 22 |  |  |
| 60 |  | Znaki drogowe odblaskowe ostrzegawcze o powierzchni ponad 0,3m2 A-7 szt. 4 ; A-29 szt. 2; A-17 szt. 3 | szt. | 9 |  |  |
| 61 |  | Znaki drogowe zakazu odblaskowe o powierzchni do 0,3m2 B-2 szt. 1; B-21 szt. 1; B-22 szt. 1; B-20 szt. 1 | szt. | 4 |  |  |
| 62 |  | Znaki drogowe E-2a odblaskowe (dwuwyrazowa: 125 Cedynia, 125 Mieszkowice) wraz ze słupkami stalowymi o średnicy 90 mm, obejmami | szt. | 1 |  |  |
| 63 |  | Znaki drogowe odblaskowe o powierzchni ponad 0,3m2 tabliczki podznakowe T-6 szt. 5 | szt. | 5 |  |  |
| 64 |  | Znaki drogowe E-3 odblaskowe (jednowyrazowa 125 Cedynia szt. 1; 125 Mieszkowice szt. 1) wraz ze słupkami stalowymi o średnicy 90 mm wraz z obejmami) | szt. | 2 |  |  |
| 65 |  | Znaki drogowe informacyjne odblaskowe o powierzchni do 0,3m2 D-6 szt.6; D-1 szt. 5 | szt. | 11 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D-07.06.02 | **URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH** |  |  |  |  |
| 66 |  | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych - poręcze ochronne sztywne typu U-12a, wysokość 110 cm, długość 200 cm kolor żółty | m | 22 |  |  |
| 67 |  | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych typu U-12c, łupek stalowy o średnicy 120 mm, wysokość całkowita 1200 mm, wysokość po montażu od niwelety nawierzchni 800 mm, kolor biało czerwony, folia generacji I | szt. | 10 |  |  |
|  | D-08.01.01b | **USTAWIANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH** |  |  |  |  |
| 68 |  | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie z oporem C12/15 *15mb+28mb+80mb+25mb+38mb+36mb+393mb* | m | 615 |  |  |
| 69 |  | Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem C12/15 | m | 21 |  |  |
| 70 |  | Ustawienie krawężników betonowych obniżonych o wymiarach 15x22 na ławie z oporem C12/15 | m | 85 |  |  |
|  | D-08.03.01 | **OBRZEŻA BETONOWE** |  |  |  |  |
| 71 |  | Obrzeża betonowe 30x8 na ławie z oporem C12/15 | m | 280 |  |  |
|  | D-07.07.01 | **DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH** |  |  |  |  |
| 72 |  | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna  do 0,4 m w gruncie kat. III-IV; *(40mb+35mb+45mb)\*0,80\*1,20* | m3 | 115,2 |  |  |
| 73 |  | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0,4 m *(40mb+35mb+45mb)* | m | 120 |  |  |
| 74 |  | Układanie rur ochronnych giętkich z PCW o średnicy do 50 mm - wykop | m | 20 |  |  |
| 75 |  | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 16 |  |  |
| 76 |  | Układanie rur ochronnych giętkich z PCW o średnicy do 50 mm - wprowadzenie do słupa *4\*8mb* | m | 32 |  |  |
| 77 |  | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm na slupie wraz z kompletnym osprzętem zgodnym ze standardami ENEA Operator | m | 6 |  |  |
| 78 |  | Kopanie rowów dla kabli mechanicznie w gruncie kat. III-IV - komory przecisków | m3 | 4,5 |  |  |
| 79 |  | Mechaniczne przepychanie rur o średnicy do 150 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę *3\*7* | mb | 21 |  |  |
| 80 |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie  do 1,0 kg/m. Kabel materiał zamawiającego do odebrania z ENEA Oświetlenie ze Szczecina | m | 120 |  |  |
| 81 |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie  do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej  110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS 4x25 - wprowadzenie do słupa/złącza z zapasami 3\*8=24mb. Kabel materiał zamawiającego do odebrania z ENEA Oświetlenie ze Szczecina | m | 24 |  |  |
| 82 |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie  do 1,0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej  110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3x4 (zasilanie znaku aktywnego m. Moryń) | m | 40 |  |  |
| 83 |  | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 - 120 m. Bednarka materiał zamawiającego do odebrania z ENEA Oświetlenie ze Szczecina | m | 120 |  |  |
| 84 |  | Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mechaniczne - długość uziemiacza do 4.5 m - grunt kat. III | szt. | 4 |  |  |
| 85 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 115,2 |  |  |
| 86 |  | Zagęszczanie wykopów o gr. warstwy 25 cm gruntu kat. III-IV ubijakami mechanicznymi | m3 | 115,2 |  |  |
| 87 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup oświetleniowy doświetlenie. Słupy materiał zamawiającego do odebrania z ENEA Oświetlenie ze Szczecina | szt. | 8 |  |  |
| 88 |  | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie. Wysięgniki materiał Zamawiającego do odebrania z ENEA Oświetlenie ze Szczecina | szt. | 8 |  |  |
| 89 |  | Montaż kompletu złącz słupowych w słupach oświetleniowych (wraz z zarobieniem kabli) - | kpl. | 16 |  |  |
| 90 |  | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe - YDYżo 5x1,5 w słupach *8\*6* | m | 42 |  |  |
| 91 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa doświetlenia przejścia. Oprawy materiał zamawiającego do odebrania z ENEA Oświetlenie ze Szczecina | szt. | 8 |  |  |
| 92 |  | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w słupach oświetleniowych bez mocowania - LgYżo 16mm2 - 21 mb | mb | 21 |  |  |
| 93 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 6 |  |  |
| 94 |  | Montaż znaku aktywnego - miernika prędkości z kompletnym osprzętem, elektrycznym i budowlanym na słupie; montaż w gniazdach do szybkiego montażu | kpl | 2 |  |  |
| 95 |  | Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 m. Chojna ul. Odrzańska | odc. | 6 |  |  |
| 96 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 3 pom. | pom. | 3 |  |  |
| 97 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny 3 pom. | pom. | 3 |  |  |
| 98 |  | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - 1 pom. | pom. | 1 |  |  |
| 99 |  | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 5 pom. | pom. | 5 |  |  |
| 100 |  | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych w terenie wraz z protokołem 1 kpl/pom. | kpl/pom. | 1 |  |  |
| 101 |  | Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet 5 pomiarów dokonywanych w terenie wraz z protokołem - 5 kpl/pom. | kpl/pom. | 5 |  |  |
|  | D-09.01.01 | **ZIELEŃ DROGOWA** |  |  |  |  |
| 102 |  | Sadzenie drzew liściastych „lipa drobnolistna” forma pienna obwód pnia na wys. 100 cm  16-20 cm z bryłą korzeniową | szt. | 20 |  |  |
| 103 |  | Sadzenie krzewów liściastych hortensja drzewiasta Hydrangea arborescens ‘Anabellewys. 50-60 cm | szt. | 40 |  |  |
| 104 |  | Zakup i rozłożenie kory warstwą o grubości 5 cm | m2 | 157 |  |  |
|  | D-09.02.01 | **UTRZYMANIE ZIELINI PRZYDROŻNEJ** |  |  |  |  |
| 105 |  | Mechaniczna podcinka drzew o średnicy powyżej 55 cm w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika wraz z zrębkowaniem gałęzi | szt. | 50 |  |  |
| **Razem netto** | | | | | |  |
| **Podatek VAT 23%** | | | | | |  |
| **Wartość brutto (netto + podatek VAT)** | | | | | |  |

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 6** |

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ**

**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 117 UST. 4 USTAWY**

JA NIŻEJ PODPISANY

…………………………………………………………………………………………….……………………

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………….………………………

nazwa (firma)

…………………………………………………………………………………………….……………………

dokładny adres siedziby Wykonawców

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.:

**Przebudowa DW 125 w m. Moryń ul. Dworcowa**

OŚWIADCZAM, że w związku z wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia poszczególni Wykonawcy wykonają następujące roboty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Firma (nazwa) Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia** | **Wskazanie robót, które będą wykonane przez Wykonawcę** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |

***(oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą i tylko w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia)***

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z* *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 7 WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH** |

**FORMULARZ SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO**

JA NIŻEJ PODPISANY

………………………….......................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………......................................................................................................................

nazwa (firma) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie składające ofertę, podać nazwy (firmy)

………………………….......................................................................................................................

(dokładny adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu pn:

**Przebudowa DW 125 w m. Moryń ul. Dworcowa**

oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca którego reprezentuję wykonał należycie roboty budowlane zgodnie z warunkiem zawartym w Dziale VII pkt 1 SWZ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Rodzaj wykonanych robót**  **budowa/przebudowa drogi publicznej/klasa drogi**  **Wartość robót brutto** | **Czas realizacji**  **od (dzień/m-c/rok)**  **do (dzień/m-c/rok)** | **Podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane** |
| (.............) | **Rodzaj wykonanych robót**  Budowa/przebudowa\*  ………………………………………  **Klasa drogi**  ………………………………………  **Wartość robót brutto:**  ……………………………………… | **od** ………………………  *(dzień/m-c/rok)*  **do** ………………….…...  *(dzień/m-c/rok)* | (…..........) |
| (…..........) | **Rodzaj wykonanych robót**  Budowa/przebudowa\*  ………………………………………  **Klasa drogi**  ………………………………………  **Wartość robót brutto:**  ……………………………………… | **od** ………………………  *(dzień/m-c/rok)*  **do** ………………….……  *(dzień/m-c/rok)* | (…..........) |

\*należy wpisać odpowiednio

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

***Uwaga !***

***Należy sporządzić i podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*