ZP.271.6.2025 Rokietnica, dnia 14.05.2025r.

 *Wszyscy uczestnicy postępowania*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
 „Przebudowa ulicy Krętej w Kiekrzu.”.
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2025/BZP 00216359/01 z dnia 05.05.2025

Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych poniżej przesyłamy treść wniosku wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie z dnia 14.05.2025

Dotyczy odpowiedzi nr 1 z dnia 13.05 – Zamawiający wskazał, że należy wykonać podbudowę chodnika z kruszywa łamanego, ale pytanie dotyczyło także konstrukcji jezdni.
Prosimy o wyjaśnienie czy podbudowę jezdni należy wykonać jako podbudowę stabilizowaną cementem?

Odpowiedź:

Tak samo jak przy konstrukcji chodnika należy zastosować kruszywo kamienne łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie

 Z poważaniem,
 Z up. Wójta
 Arkadiusz Klapiński
 Z-ca Wójta