*Załącznik nr 3*

***Wzór* Umowa nr SA.771.12.2025**

zawarta w dniu …….2025 r. w Zagórzanach pomiędzy:

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gorlice, 38-333 Zagórzany 343, NIP 738-000-75-25, Regon 350545599

Reprezentowanym przez: Nadleśniczego – Konrada Barczyka, zwanym dalej Zamawiającym

a

Firmą ……………………………………….. reprezentowaną przez ….……………..

zwaną w treści umowy Wykonawcą

**§ 1**

Niniejszą umowę sporządzono na podstawie wyników wyboru ofert   
w postępowaniu organizowanym na podstawie zarządzenia nr 22/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gorlice z dnia 23.06.2025 roku.

**§ 2**

Obowiązki wykonawcy w ramach wykonania zadania pn.: „**Wykonanie przeglądu rocznego obiektów drogowych oraz hydrotechnicznych będących na inwentarzu Nadleśnictwa Gorlice wraz z wykonaniem fotorejestracji i wideorejestracji**” Dla części……………………………………………………………………………………………

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania okresowej kontroli rocznej dróg leśnych oraz obiektów budowlanych wybudowanych w ramach projektu Małej Retencji Górskiej, będących środkami trwałymi oraz obiektów inżynierskich – przepusty, wodospusty- pikietaż i stan, w ciągach dróg zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Gorlice zgodnie z załączonym spisem w Zał. nr 1. **Szacowana długość leśnych dróg objętych przeglądem wynosi ok. 119,62 km**. **Ilość obiektów budowlanych wybudowanych w ramach projektu Małej Retencji Górskiej wynosi 111 sztuk   
w tym 11 kaszyc, 20 zbiorników retencyjnych oraz 80 przpustów.**

2.Celem przeglądów jest przeprowadzenie i udokumentowanie stanu technicznego dróg leśnych oraz obiektów wybudowanych w ramach MRG wraz z wszystkim elementami towarzyszącymi. Zadanie ma być wykonane zgodnie z wymaganiami   
i w sposób, wynikający z obowiązujących przepisów dotyczących przeprowadzenia podstawowych rocznych przeglądów okresowych dróg leśnych oraz obiektów wybudowanych w ramach MRG, a w szczególności art. 62 ustawy Prawo Budowlane. W ramach przeglądu Wykonawca oceni wszystkie elementy tworzące dany obiekt budowlany, tj. stan i rodzaj nawierzchni jezdni, nawierzchnie pobocza, stan rowów, skarp i przeciwskarp, odwodnienie, stan poszczególnych elementów zbiornika wodnego (mnichy, przelewy, groble, umocnienia skarpy itp.), stan poszczególnych elementów kaszycy, stan poszczególnych elementów przepustu oraz wykona rejestrację uszkodzeń wraz z określeniem częstotliwości ich występowania.

3. W ramach przeglądu Wykonawca sporządzi fotorejestrację oraz wideorejestrację nawierzchni drogi wraz z poboczami i urządzeniami drogowymi oraz fotorejestrację obiektów wybudowanych w ramach MRG.

4. Fotorejstracja powinna być wykonana w formacie jpeg. o rozdzielczości minimum 14 MPix (4416 x 2944) pix, zdjęcia powinny przedstawiać obiekt w każdym jej charakterystycznym punkcie tj. (uszkodzenia, ubytek, koleina, łuk, prosta, podjazd, płyty wielkootworowe, wodospust, przepust, zjazd z drogi, przejazd przez płyty, bród, pobocze, brak pobocza, rowy, bariery drogowe, mijanki, składy, mijanko-składy, skrzyżowania z innymi drogami, znaki drogowe, rogatka). Zdjęcia powinny być dostarczone osobno dla każdej drogi na 1 szt. płyty DVD. Natomiast dla obiektów wybudowanych ramach MRG zbiorczo na jednym nośniku z odpowiednio opisanymi folderami (nr inwentarzowy).

5. Wideorejestracja powinna być wykonana w rozdzielczości minimum 1920 × 1080 (full High-Definition). Nagranie powinno przedstawiać drogę na całej jej długości wraz urządzeniami drogowymi w tym (nawierzchnię, pobocza, odwodnienie drogi, skrzyżowania, mijanki, przejazdy płytowe, zjazdy z dróg, bariery drogowe, brody itp.)

Naganie powinno zostać dostarczone osobno dla każdej drogi na 1 szt. płyty DVD.

6. Z wyniku przeprowadzenia przeglądu Wykonawca sporządzi protokół dla każdego obiektu oddzielnie. Każdy protokół okresowej kontroli powinien zawierać również wnioski końcowe co do wykonania niezbędnych prac remontowych i utrzymaniowych, a także określenie stanu nawierzchni drogi w danym kilometrażu. Do protokołów należy załączyć dokumentację z fotorejestracji dla obiektów drogowych   
i hydrotechnicznych oraz wideorejestracji dróg leśnych.

**§ 3**

1. Termin przeglądu i lokalizację poszczególnych dróg leśnych należy uzgodnić   
   z miejscowym Leśniczym oraz Referentem ds. Inwestycji i remontów   
   w Nadleśnictwie Gorlice – Mateuszem Drożdż.
2. Szacowana długość dróg objętych postępowaniem wynosi ok. 119,62 km. **Różnie po między długością szacowaną a rzeczywistą nie będą podstawą do dodatkowych roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy**.
3. Ilość o obiektów wybudowanych w ramach Małej Retencji Górskiej Wynosi 111 sztuk w tym 20 zbiorników retencyjnych, 11 kaszyc oraz 80 przepustów.
4. **Szczegółowy wykaz obiektów, które stanowią zakres opracowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy**.

4.W razie zakwestionowania przez Zamawiającego jakości wykonanej usługi, Zleceniobiorca zobowiązuje się do jej poprawienia w wyznaczonym terminie.

**§ 4**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ………… netto, VAT…………………….., brutto ……………..za
2. Wykonawca wystawi fakturę VAT według złożonej oferty stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Płatność za wykonaną usługę nastąpi przelewem na konto Wykonawcy po protokolarnym potwierdzeniu wykonania usługi, w terminie 14 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

**§ 5**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
2. Wykonawca będzie wykonywać przedmiot umowy w sposób niewłaściwy lub sprzeczny z niniejszą umową i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
3. Wykonawca pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie bez uzasadnionych przyczyn nie wykonuje przeglądów i nie kontynuuje ich przez okres 14 dni począwszy od terminu wyznaczonego do wykonania usługi;
4. Niezależnie od możliwości skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień,   
   o których mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania  
    i dochodzenia od Wykonawcy kar umownych za odstąpienie od umowy   
   z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 ust. 1 umowy,
5. Zamawiający może odstąpić od umowy także w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży   
   w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości   
   o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

**§ 6**

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.
2. Umowa zostanie wykonana w terminie do **30.09.2025**
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

**§ 7**

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 8**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**§ 9**

Załączniki:

1.Zestawienie obiektów

2. Formularz ofertowy

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**