**ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW DO LIKWIDACJI SKAŻEŃ SPRZĘTU WRAŻLIWEGO**

2. Regionalna Baza Logistyczna zwraca się do Państwa z wnioskiem o złożenie oferty cenowej na **dostawę zestawów do likwidacji skażeń sprzętu wrażliwego,** zgodnie z załącznikiem nr 1, w terminie **do dnia 17.04.2025 r.** za pośrednictwem platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog>

Złożenie niniejszego zapytania nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji informacji nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez 2. Regionalną Bazę Logistyczną i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony dostawcy do realizacji przedmiotu zapytania.

Dane zawarte w zapytaniu ofertowym będą przetwarzane przez 2. Regionalną Bazę Logistyczną z siedzibą w Warszawie ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa NIP: 952-209-95-97, REGON 142665905 w ramach postępowań niewymagających stosowania ustawy
o zamówieniach publicznych. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, usunięcia, sprostowania,
a także złożenia sprzeciwu. Pełna informacja o ochronie danych osobowych na podstawie RODO znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://2rblog.wp.mil.pl/

W każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się
z Administratorem pod adresem korespondencji lub z IOD pod dedykowanym adresem e-mail 2rblog.iod@ron.mil.pl

Załącznik 1 na 2 str.

# – formularz ofertowy

 Załącznik nr 1

# …………................................................

# /nazwa, adres, nr tel. nr fax Wykonawcy/

**FORMULARZ OFERTOWY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Nazwa przedmiotu zamówienia**  | **Cena jednostkowa netto**  | **Cena jednostkowa brutto** |
| **1.**  | **Zestaw do likwidacji skażeń sprzętu wrażliwego**   |  |  |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  |
| 1. **Przeznaczenie:**

Zestaw do likwidacji skażeń sprzętu wrażliwego (dalej określany jako zestaw) przeznaczony jest do prowadzenia likwidacji skażeń sprzętu wrażliwego (elektronicznego, optycznego, dokumentacji, itp.) po ich użyciu przez Zespoły Pobierania Próbek lub Laboratoria w strefie skażonej toksycznymi środkami przemysłowymi, substancjami biologicznymi i radiologicznymi.  1. **Wymagania ogólne**
2. Zestaw powinien posiadać możliwość prowadzenia likwidacji skażeń (usuwania) toksycznych środków przemysłowych, substancji biologicznych oraz radiologicznych z powierzchni sprzętu wrażliwego.
3. Zestaw powinien być dostosowany do transportu i obsługi przez nie więcej niż dwie osoby.
4. **Wymagania eksploatacyjno-techniczne**
5. Zestaw powinien mieć możliwość prowadzenia likwidacji skażeń sprzętu wrażliwego: elektronicznego, optoelektronicznego, środków ochrony indywidualnej.
6. Zestaw powinien mieć potwierdzoną skuteczność w zakresie dezynfekcji grzybów pleśniowych i drożdżopodobnych, sporów bakteryjnych, bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych.
7. Zestaw powinien mieć potwierdzoną skuteczność w zakresie dezynfekcji wirusów.
8. Zestaw powinien mieć możliwość likwidacji skażeń w czasie nie dłuższym niż 5 godzin od rozpoczęcia procesu.
9. Zestaw powinien mieć kompatybilność materiałową do wyrobów z gumy i materiałów gumo-podobnych, tkanin, powierzchni lakierniczych, aluminium, wyrobów elektronicznych i optoelektronicznych. Wymienione materiały po procesie likwidacji skażeń za pomocą zestawu nie powinny stracić swoich właściwości oraz nie powinny ulec zniszczeniom (np. murszenie gumy, złuszczanie lakieru, osłabienie tkanin).
10. Masa zestawu wraz ze skrzynią (skrzyniami) ładunkową nie powinna przekraczać 100 kg.
11. Zestaw powinien być zasilany napięciem 220-240 V, ale dopuszcza się także napięcie 400V.
12. Zestaw powinien posiadać 24 miesięczna gwarancję.
13. Dostarczone zestawy powinny być nowe, nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy.
14. **Ukompletowanie**
15. Zestaw powinien zostać dostarczony w przeznaczonej dla niego skrzyni transportowo-magazynowej (lub skrzyniach transportowo-magazynowych) o wymiarach umożliwiających transport zestawu pojazdami z powierzchnią ładunkową nie większą niż 2600x1150 mm.
16. Skrzynia (skrzynie) transportowo-magazynowe zestawu powinny spełniać wymagania o stopniu ochrony IP67.
17. Do każdego egzemplarza zestawu wymaga się dostarczenia instrukcji użytkowania sporządzonej w języku polskim.
18. Z zestawem powinien zostać dostarczony zestaw materiałów eksploatacyjnych umożliwiających odkażenie ok. 100 m2 powierzchni.
 |

**Oprócz ceny prosimy również o wskazanie możliwego terminu realizacji dostawy w dniach /miesiącach …………………………. od dnia zawarcia umowy.**

............................... ...................................................................

(*miejscowość, data ) (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji)*