**SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA**

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na:

**ZAKUP PRZYCZEPY SPECJALNEJ – PODNOSNIK KOSZOWY
NA PLATFORMIE NA POTRZEBY BRYGADY DROGOWEJ ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W BYDGOSZCZY**

**Przyczepa specjalna – podnośnik koszowy na platformie**

Marka, typ i model oferowanego urządzenia:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Cena netto .………………………… zł stawka podatku VAT ……. %

Cena brutto …………………..…….. zł

UWAGA!

Przedmiot zamówienia winien spełniać niżej wymienione minimalne parametry techniczne.

| **Lp.** | **Wymagania Zamawiającego****stawiane przyczepie specjalnej – podnośnik koszowy na platformie** | **Spełnienie wymagań przez oferowany podnośnik**– wpisać parametr lub niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wysokość roboczaw zakresie od 14 - 16 m | …………..Wpisać parametr |
| 2. | Wysięg bocznyw zakresie od 7,0 - 9,0 m | …………..Wpisać parametr |
| 3. | Udźwig koszaw zakresie 200 – 250 kg | …………..Wpisać parametr |
| 4. | Długość przyczepy specjalnej w zakresie 5,0 - 6,0 m | …………..Wpisać parametr |
| 5. | Szerokość przyczepy specjalnejw zakresie 1,5 – 1,8 m | …………..Wpisać parametr |
| 6. | Ciężar przyczepy specjalnej z podnośnikiem koszowym 1800 – 2000 kg | ………….Wpisać parametr |
| 7. | Wymiary koszaMin 1,40 x 0,70 mMax 1,60 x 1,0 m | ……………Wpisać parametr |
| 8. | Podpory rozkładane w sposób:hydrauliczny / ręczny  | ……………Wpisać parametr |
| 9. | Zasilanie dodatkowe – silnik spalinowyRodzaj paliwa – benzyna / diesel | TAK / NIE……………Wpisać rodzaj paliwa |
| 10. | Hamulec najazdowy i postojowy oraz zaczep kulowy | TAK / NIETAK / NIE |
| **INNE WYMAGANIA** |
| 1. | Dokumentacja techniczna + homologacje umożliwiające rejestrację przyczepy specjalnej | TAK / NIE |
| 2. | Rok produkcji minimum 2024r | …………….Wpisać rok produkcji |
| 3. | Fabrycznie nowy  | TAK / NIE |
| 4. | Przeszkolenie pracowników z obsługi podnośnika | TAK / NIE |
| 5. | Dostawca jest autoryzowanym przedstawicielem producenta na terenie RP | TAK / NIE |

**Uwaga:**

1. Zamawiający przewiduje czas reakcji serwisowej do 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia telefonicznego lub mailowego.
2. Zamawiający nie przewiduje dostarczenia maszyny zastępczej podczas naprawy z uwagi na specyfikę produktu.
3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał Zgłoszenia podnośnika do Urzędu Dozoru Technicznego – nadanie numeru UDT.
4. Zamawiający wymaga aby minimalny okres gwarancji – 24 msc na dostarczoną przyczepę specjalna – podnośnik na platformie liczony od dnia podpisania protokołu odbioru.
5. Termin dostawy urządzenia do 4 msc od dnia podpisania umowy.