**SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA**

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na:

**ZAKUP PRZYCZEPY SPECJALNEJ – PODNOSNIK KOSZOWY   
NA PLATFORMIE NA POTRZEBY BRYGADY DROGOWEJ ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W BYDGOSZCZY**

**Przyczepa specjalna – podnośnik koszowy na platformie**

Marka, typ i model oferowanego urządzenia:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Cena netto .………………………… zł stawka podatku VAT ……. %

Cena brutto …………………..…….. zł

UWAGA!

Przedmiot zamówienia winien spełniać niżej wymienione minimalne parametry techniczne.

| **Lp.** | | **Wymagania Zamawiającego**  **stawiane przyczepie specjalnej – podnośnik koszowy na platformie** | | **Spełnienie wymagań przez oferowany podnośnik**  – wpisać parametr lub  niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | Wysokość robocza  w zakresie od 14 - 16 m | | …………..  Wpisać parametr |
| 2. | | Wysięg boczny  w zakresie od 7,0 - 9,0 m | | …………..  Wpisać parametr |
| 3. | | Udźwig kosza  w zakresie 200 – 250 kg | | …………..  Wpisać parametr |
| 4. | | Długość przyczepy specjalnej  w zakresie 5,0 - 6,0 m | | …………..  Wpisać parametr |
| 5. | | Szerokość przyczepy specjalnej  w zakresie 1,5 – 1,8 m | | …………..  Wpisać parametr |
| 6. | | Ciężar przyczepy specjalnej z podnośnikiem koszowym  1800 – 2000 kg | | ………….  Wpisać parametr |
| 7. | | Wymiary kosza  Min 1,40 x 0,70 m  Max 1,60 x 1,0 m | | ……………  Wpisać parametr |
| 8. | | Podpory rozkładane w sposób:  hydrauliczny / ręczny | | ……………  Wpisać parametr |
| 9. | | Zasilanie dodatkowe – silnik spalinowy  Rodzaj paliwa – benzyna / diesel | | TAK / NIE  ……………  Wpisać rodzaj paliwa |
| 10. | | Hamulec najazdowy i postojowy  oraz  zaczep kulowy | | TAK / NIE  TAK / NIE |
| **INNE WYMAGANIA** | | | | |
| 1. | Dokumentacja techniczna + homologacje umożliwiające rejestrację przyczepy specjalnej | | TAK / NIE | |
| 2. | Rok produkcji minimum 2024r | | …………….  Wpisać rok produkcji | |
| 3. | Fabrycznie nowy | | TAK / NIE | |
| 4. | Przeszkolenie pracowników z obsługi podnośnika | | TAK / NIE | |
| 5. | Dostawca jest autoryzowanym przedstawicielem producenta na terenie RP | | TAK / NIE | |

**Uwaga:**

1. Zamawiający przewiduje czas reakcji serwisowej do 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia telefonicznego lub mailowego.
2. Zamawiający nie przewiduje dostarczenia maszyny zastępczej podczas naprawy z uwagi na specyfikę produktu.
3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał Zgłoszenia podnośnika do Urzędu Dozoru Technicznego – nadanie numeru UDT.
4. Zamawiający wymaga aby minimalny okres gwarancji – 24 msc na dostarczoną przyczepę specjalna – podnośnik na platformie liczony od dnia podpisania protokołu odbioru.
5. Termin dostawy urządzenia do 4 msc od dnia podpisania umowy.