**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

## **1. Przedmiot zamówienia:**

Dostawa fabrycznie nowych pomp zatapialnych do ścieków z utwardzonym wirnikiem w wykonaniu z żeliwa wysokochromowego o następujących parametrach technicznych: Q=8,45 l/s, H=16,31 m, n=2933,0 l/min. wraz z przenośnym zestawem montażowym (bez łańcucha).

**Producent: KSB**

**Model: KRTF 65-215/52UEH-P**

**Ilość: - 4 kpl.**

## **2. Zakresu zamówienia obejmuje:**

Dostawa zostanie zrealizowana na podstawie podpisanej umowy na koszt i staranie Wykonawcy w godzinach 730-1430 w terminie do 80 dni od dnia zawarcia umowy do Magazynu Głównego ZWiK Spółka z o. o. mieszczącego się przy ul. 1 Maja 37   
w Szczecinie (71-627). Odbioru dostarczonych pomp dokona pracownik Zespołu ds. Zaopatrzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem o planowanej dostawie przedmiotu zamówienia.

## **3. Wymagania, które należy spełnić przy dostawie urządzenia**:

1. Przedmiot zamówienia ma zostać dostarczony wraz z instrukcją obsługi lub DTR w języku polskim, oraz kartą gwarancyjną wystawioną na min. 12 miesięcy.
2. Przedmiot zamówienia ma być oznakowany znakiem CE, a stosowna deklaracja zgodności z CE ma zostać dostarczona do każdej pompy.