**OPZ KLIMATYZATORY**

Opis techniczny:

Klimatyzator o mocy min 3,5kW typu Split ( składającej się z jednostki wewnętrznej montowanej na ścianie i jednostki zewnętrznej, umieszczonej na zewnątrz budynku.

Funkcje dodatkowe.

• Filtr powietrza,

• Tryb turbo

• Cicha praca

• Energooszczędny A++

• Sterowanie z pilota.

Klimatyzatory będą montowane :

2szt przepompownia SP3 przy ul Kościuszki Międzyborów

2szt przepompownia SP2 przy ul Fabryczna Jaktorów