ZP.271. 6.2025 Rokietnica, dnia 13.05.2025r.

*Wszyscy uczestnicy postępowania*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Krętej w Kiekrzu.”.  
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2025/BZP 00216359/01 z dnia 05.05.2025   
  
Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.  
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych poniżej przesyłamy treść wniosku wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie przyjętego rozwiązania projektowego polegającego na wykonaniu konstrukcji jezdni i chodnika z mieszanki mineralno-bitumicznej ułożonej bezpośrednio na podbudowie związanej cementem. Zgodnie z wiedzą techniczną oraz obowiązującymi standardami, takie rozwiązanie może skutkować ograniczoną trwałością nawierzchni . Typowo w takich przypadkach stosuje się warstwę pośrednią z kruszywa łamanego.

Odpowiedź:

Podbudowę zasadnicza chodnika należy wykonać z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm.

Pytanie 2

Proszę o określenie jakiego rodzaju beton asfaltowy jest przewidziany. Dokumentacja część opisowa, przekroje oraz kosztorys wskazuje jedynie grubości, brak natomiast sprecyzowania czy jest to np. AC 11 S, AC16W czy też inna. Brak tej informacji uniemożliwia przygotowanie rzetelnej oferty.

Odpowiedź:

Warstwa ścieralna ścieżki i jezdni beton AC 11S  
Warstwa wiążąca jezdni AC 16W

Z poważaniem,

Z up. Wójta  
 Arkadiusz Klapiński  
 Z-ca Wójta