*ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ*

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu w zakresie przenośnych urządzeń sanitarnych pobytu pododdziałów Batalionowej Grupy Bojowej NATO w kompleksie wojskowym Bemowo Piskie oraz zabezpieczenia zajęć poligonowych pododdziałów BGB w okresie od dnia 01.08.2025r. do dnia 31.07.2026r.

1. **W ramach zamówienia Zamawiający określa następujący zakres usługi:**

**Tabela nr 1:**

**Zamówienie podstawowe**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Określenie urządzenia** | **Lokalizacja** | **Zakres usług** | **Okres realizacji** | **Inne dane istotne dla realizacji zamówienia** |
| **1.** | Kontener (1szt.) sanitarny-  **mieszany**  wyposażony w co najmniej:  **- 2 kabiny WC**  **- 2 pisuary**  **- 4 umywalki**  -**2 kabiny prysznicowe**  Ponadto:  - lustro nad każdą z umywalek, wieszaki na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin, uchwyt na papier toaletowy, pojemniki na ręczniki papierowe, kosz na śmieci min. 10l.  -skrzynka rozdzielcza wraz z kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego | Plac manewrowy w rejonie budynku nr 100 | Usługa (kompleksowa usługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, posadowienie na miejscu przeznaczeni, przyłączenie kontenera do wskazanego przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz przyłączenie do złącz kablowego energii elektrycznej za pośrednictwem skrzynki rozdzielczej. | 12 miesięcy | Zamawiający zapewnia dostawę zimnej wody, odprowadzanie ścieków oraz zabezpieczy energię elektryczną |
|  | Sprzątanie kontenera z częstotliwością dwa razy w ciągu doby. Zakres serwisu obejmuje:  - bieżące uzupełnianie papieru toaletowego  - bieżące uzupełnianie ręczników papierowych  - bieżące uzupełnianie mydła w płynie  - opróżnianie kosza na śmieci  Utrzymanie właściwego stanu ogólnego przy każdym z wykonywanych serwisów w promieniu 1,5m od płaszczyzn zewnętrznych każdego z kontenerów. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |
| **2.** | Kontener (1szt.) sanitarny- **mieszany**  wyposażony w co najmniej:  **-2 kabiny WC**  **-2 pisuary**  **- 4 umywalki**  **- 2 kabiny prysznicowe**  Ponadto:  - lustro nad każdą z umywalek, wieszaki na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin, uchwyty na papier toaletowy, pojemniki na ręcznik papierowy, dozowniki mydła, kosz na śmieci min. 10l.  - skrzynka rozdzielcza wraz z kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego. | Plac manewrowy w rejonie budynku nr 180 | Usługa (kompleksowa usługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, posadowienie na miejscu przeznaczeni, przyłączenie kontenera do wskazanego przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz przyłączenie do złącz kablowego energii elektrycznej za pośrednictwem skrzynki rozdzielczej. | 12 miesięcy | | Zamawiający zapewnia dostawę zimnej wody, odprowadzanie ścieków oraz zabezpieczy energię elektryczną |
| Sprzątanie kontenera z częstotliwością dwa razy w ciągu doby. Zakres serwisu obejmuje:  - bieżące uzupełnianie papieru toaletowego  - bieżące uzupełnianie ręczników papierowych  - bieżące uzupełnianie mydła w płynie  - opróżnianie kosza na śmieci  Utrzymanie właściwego stanu ogólnego przy każdym z wykonywanych serwisów w promieniu 1,5m od płaszczyzn zewnętrznych każdego z kontenerów. | | | | | |
| **3.** | Węzeł sanitarny składający się z **dwóch kontenerów** wyposażonych w co najmniej:  **1.**Kontener (1szt.) prysznicowo- umywalkowy:  **- 5 prysznicy**  **- 5 umywalek**  **2.** Kontener (1szt.) mieszany:  **- 5 kabin WC**  **- 2 pisuary**  **- 4 umywalki**  Ponadto w każdym z kontenerów:  -lustra nad każdą z umywalek, wieszaki na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin, pojemniki na ręcznik papierowy, uchwyt na papier toaletowy, dozowniki mydła, kosz na śmieci min. 10l  - skrzynka rozdzielcza wraz z kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego | Rejon budynków nr 2 i nr 3 | Usługa (kompleksowa usługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenerów, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, posadowienie na miejscu przeznaczeni, przyłączenie kontenerów do wskazanego przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz przyłączenie do złącz kablowego energii elektrycznej za pośrednictwem skrzynki rozdzielczej. | 12 miesięcy | | Zamawiający zapewnia dostawę zimnej wody, odprowadzanie ścieków oraz zabezpieczy energię elektryczną |
| Sprzątanie kontenera z częstotliwością dwa razy w ciągu doby. Zakres serwisu obejmuje:  - bieżące uzupełnianie papieru toaletowego  - bieżące uzupełnianie ręczników papierowych  - bieżące uzupełnianie mydła w płynie  - opróżnianie kosza na śmieci  Utrzymanie właściwego stanu ogólnego przy każdym z wykonywanych serwisów w promieniu 1,5m od płaszczyzn zewnętrznych każdego z kontenerów. | | | | | |
| **4.** | Węzeł sanitarny składający się z **dwóch kontenerów** wyposażonych w co najmniej:  **1.** Kontener (1szt.) prysznicowo- umywalkowy:  **- 5 prysznicy**  **- 5 umywalek**  **2.** Kontener (1szt.) **sanitarny WC**:  **- 5 kabin WC**  **- 2 pisuary**  **- 4 umywalki**  Ponadto w każdym z kontenerów:  -lustra nad każdą z umywalek, wieszaki na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin, pojemniki na ręczniki papierowe, uchwyty na papier toaletowy, dozowniki mydła, kosz na śmieci min. 10l  - skrzynka rozdzielcza wraz z kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego | Rejon budynków nr 4 i nr 5 | Usługa (kompleksowa usługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, posadowienie na miejscu przeznaczeni, przyłączenie kontenera do wskazanego przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz przyłączenie do złącz kablowego energii elektrycznej za pośrednictwem skrzynki rozdzielczej. | 12 miesięcy | | Zamawiający zapewnia  dostawę zimnej wody, odprowadzanie ścieków oraz zabezpieczy energię elektryczną |
| Sprzątanie kontenera z częstotliwością dwa razy w ciągu doby. Zakres serwisu obejmuje:  - bieżące uzupełnianie papieru toaletowego  - bieżące uzupełnianie ręczników papierowych  - bieżące uzupełnianie mydła w płynie  - opróżnianie kosza na śmieci  Utrzymanie właściwego stanu ogólnego przy każdym z wykonywanych serwisów w promieniu 1,5m od płaszczyzn zewnętrznych każdego z kontenerów. | | | | | |
| **5.** | Kontener (1szt.) sanitarny –**mieszany** w co najmniej:  **- 2 kabiny WC**  **- 2 pisuary**  **- 4 umywalki**  **- 2 kabiny prysznicowe**  Ponadto:  - lustra nad każdą z umywalek, wieszaki na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin, uchwyty na papier toaletowy, pojemniki na ręczniki papierowe, kosz na śmieci min 10l  - skrzynka rozdzielcza wraz z kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego. | Rejon budynku nr 6 | Usługa (kompleksowa usługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, posadowienie na miejscu przeznaczeni, przyłączenie kontenera do wskazanego przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz przyłączenie do złącz kablowego energii elektrycznej za pośrednictwem skrzynki rozdzielczej. | 12 miesięcy | | Zamawiający zapewnia dostawę zimnej wody, odprowadzanie ścieków oraz zabezpieczy energię elektryczną |
| Sprzątanie kontenera z częstotliwością dwa razy w ciągu doby. Zakres serwisu obejmuje:  - bieżące uzupełnianie papieru toaletowego  - bieżące uzupełnianie ręczników papierowych  - bieżące uzupełnianie mydła w płynie  - opróżnianie kosza na śmieci  Utrzymanie właściwego stanu ogólnego przy każdym z wykonywanych serwisów w promieniu 1,5m od płaszczyzn zewnętrznych każdego z kontenerów. | | | | | |
| **6.** | Węzeł sanitarny składający się z **dwóch kontenerów** wyposażonych w co na mniej:  1.Kontener (1szt.) sanitarny **–mieszany (dla mężczyzn):**  **- 2 kabiny WC**  **- 2 pisuary**  **- 4 umywalki**  **- 2 kabiny prysznicowe**  Ponadto:  -wieszaki na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin, uchwyty na papier toaletowy,  pojemniki na ręcznik papierowy, dozowniki mydła, kosz na śmieci min 10l.  2. Kontener (1 szt.) sanitarny **– mieszany (dla kobiet):**  **- 2 kabiny WC**  **- 4 umywalki**  **-2 kabiny prysznicowe**  Ponadto:  -wieszaki na ubranie oraz ręczniki przy każdej z kabin, uchwyty na papier toaletowy, pojemniki na ręczniki papierowe oraz ręczniki przy każdej z kabin, dozowniki mydła, kosz na śmieci min 10l.  W każdym z kontenerów:  - skrzynka rozdzielcze wraz z zabezpieczeniem i kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego. Każdy z kontenerów powinien mieć odpowiednie oznaczenie męski/ damski. | Rejon budynku nr 11 | Usługa (kompleksowa usługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, posadowienie na miejscu przeznaczeni, przyłączenie kontenera do wskazanego przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz przyłączenie do złącz kablowego energii elektrycznej za pośrednictwem skrzynki rozdzielczej. | | 12 miesięcy | Zamawiający zapewnia dostawę zimnej wody, odprowadzanie ścieków oraz zabezpieczy energię elektryczną |
| Sprzątanie kontenera z częstotliwością dwa razy w ciągu doby. Zakres serwisu obejmuje:  - bieżące uzupełnianie papieru toaletowego  - bieżące uzupełnianie ręczników papierowych  - bieżące uzupełnianie mydła w płynie  - opróżnianie kosza na śmieci  Utrzymanie właściwego stanu ogólnego przy każdym z wykonywanych serwisów w promieniu 1,5m od płaszczyzn zewnętrznych każdego z kontenerów. | | | | | |
| **7.** | 1. Węzeł sanitarny- zespół kontenerów **prysznicowo-umywalkowych** o łącznej ilości **minimum 48 stanowisk** **(prysznic+ umywalka).** Każda kabina musi być wyposażona w:  -natrysk, umywalka, lustro, wieszak na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin, dozownik na mydło w płynie. Dodatkowo węzeł powinien być wyposażony w skrzynkę rozdzielczą wraz z kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego.  2. Węzeł sanitarny kontener **prysznicowo- umywalkowy** wyposażony w co najmniej:  **- 5 prysznicy**  **- 5 umywalek**  Ponadto: lustra nad każdą z umywalek, wieszak na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin, pojemniki na ręczniki papierowe , dozownik mydła, kosz na śmieci min 10l. | Rejon budynku nr 193 | Usługa (kompleksowa usługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, posadowienie na miejscu przeznaczeni, przyłączenie kontenera do wskazanego przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz przyłączenie do złącz kablowego energii elektrycznej za pośrednictwem skrzynki rozdzielczej. Usługa obejmuje również zabezpieczenie węzła przed działaniem warunków atmosferycznych poprzez jego **zabudowanie halą namiotową (z podłogą).** | 12 miesięcy | | Zamawiający zapewnia dostawę zimnej i ciepłej wody, odprowadzanie ścieków oraz zabezpieczy energię elektryczną |
| Sprzątanie kontenera z częstotliwością dwa razy w ciągu doby. Zakres serwisu obejmuje:  - bieżące uzupełnianie papieru toaletowego  - bieżące uzupełnianie ręczników papierowych  - bieżące uzupełnianie mydła w płynie  - opróżnianie kosza na śmieci  Utrzymanie właściwego stanu ogólnego przy każdym z wykonywanych serwisów w promieniu 1,5 m od płaszczyzn zewnętrznych każdego z kontenerów. | | | | | |
| **8.** | Węzeł sanitarny składający się z **dwóch kontenerów** wyposażonych w co najmniej:  1. Kontener WC:  – **14 kabin WC z czego:**  **● 4 kabiny WC dla kobiet**  **● 10 kabin WC dla mężczyzn,** wyposażony w muszlę WC oraz umywalkę,  Ponadto:  -wieszak na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin, uchwyty na papier toaletowy, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na ręcznik papierowy, dozownik mydła, kosz na śmieci min 10l. **Wyposażenie każdej z kabin.**  2. Kontener sanitarny WC:  - **14 kabin WC** wyposażonych w **muszlę WC oraz umywalkę**, jak również:  -wieszak na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin, uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki papierowe, dozownik mydła, kosz na śmieci min 10l. **Wyposażenie każdej z kabin.**  Węzeł powinien być dodatkowo wyposażony w skrzynkę rozdzielczą wraz z zabezpieczeniem i kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego. | Rejon budynku nr 193 | Usługa (kompleksowa usługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, posadowienie na miejscu przeznaczeni, przyłączenie kontenera do wskazanego przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz przyłączenie do złącz kablowego energii elektrycznej za pośrednictwem skrzynki rozdzielczej. | 12 miesięcy | | Zamawiający zapewnia dostawę zimnej i ciepłej wody, odprowadzanie ścieków oraz zabezpieczy energię elektryczną  **UWAGA:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie kontenerów WC 7\_stanowiskowych (7 kabin WC + 7 umywalek) przy wymogu sumarycznej ilości 28 stanowisk węzła. |
| Sprzątanie kontenera z częstotliwością dwa razy w ciągu doby. Zakres serwisu obejmuje:  - bieżące uzupełnianie papieru toaletowego  - bieżące uzupełnianie ręczników papierowych  - bieżące uzupełnianie mydła w płynie  - opróżnianie kosza na śmieci  Utrzymanie właściwego stanu ogólnego przy każdym z wykonywanych serwisów w promieniu 1,5 m od płaszczyzn zewnętrznych każdego z kontenerów. | | | | | |
| **9.** | Węzeł sanitarny zaplecza kontenerowego składający się z:  1. (3 szt.) **kontenerów** sanitarnych **umywalkowo- prysznicowych** wyposażonych w:  **- 5 prysznicy,**  **- 5 umywalek,**  Ponadto:  -lustra nad każdą z umywalek, wieszak na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin, pojemnik na ręcznik papierowy, dozownik mydła, kosz na śmieci min 10l.  2. Kontener(1szt.) **umywalkowy 12 \_st** **–**składający się z:  **-12 umywalek,**  Ponadto: lustra nad każdą z umywalek, wieszak na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin, pojemnik na ręczniki papierowe, dozownik mydła, kosz na śmieci min 10l.  3. Kontener (1szt.) **WC 14\_st –** wyposażony w:  **-14 kabin WC** , wyposażonych w muszle WC oraz umywalkę, ponadto:  - wieszak na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin, uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki papierowe, dozownik mydła, kosz na śmieci min 10l. (w każdej z kabin) Każde z powyższych urządzeń musi posiadać system grzania wody zapewniający w sposób ciągłu dostawy ciepłej wody. | Zaplecze kontenerowe – kompleks koszarowy JW. 2098 Bemowo Piskie | Usługa (kompleksowa usługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, posadowienie na miejscu przeznaczenia, montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną, sukcesywne dostawy wody oraz odbiór nieczystości a także bieżące utrzymanie czystości. | 12 miesięcy | | Zamawiający wskaże punkt poboru wody z którego wykonawca będzie pobierał wodę na zabezpieczenie funkcjonowania węzła a także wskaże punkty zrzutu wytworzonych ścieków.  Energię elektryczną zapewni Zamawiający z sieci energetycznej.  Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. |
| Sprzątanie kontenera z częstotliwością dwa razy w ciągu doby. Zakres serwisu obejmuję:  - bieżące uzupełnianie papieru toaletowego  - bieżące uzupełnianie ręczników papierowych  - bieżące uzupełnianie mydła w płynie  - opróżnianie kosza na śmieci  Utrzymanie właściwego stanu ogólnego przy każdym z wykonywanych serwisów w promieniu 1,5 m od płaszczyzn zewnętrznych każdego z kontenerów. | | | | | |
| **10.** | **Kabiny sanitarne WC Standard**  Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowych węzłów sanitarnych składających się z przenośnych kabin WC Standard. Przewidywana ilość kabin w jednorazowym użyciu – 35 szt.  (zabezpieczenie doraźnych potrzeb BGB na terenie kompleksu wojskowego wojskowego) -50 szt. (teren poligonu). | Kompleks koszarowy Bemowo Piskie lub teren poligonu | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem przenośnych kabin WC typu Standard, ich transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscach przeznaczenia, uzupełnienie papieru toaletowego, odbiór fekaliów, dezynfekcja oraz utrzymanie kabin w czystości. Utrzymanie właściwego stanu ogólnego przy każdym z wykonywanych serwisów w promieniu 1,5 m od płaszczyzn zewnętrznych każdej z kabin. | 7000 | | kpl.  (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) |
| **11.** | **Kabina sanitarna typu VIP**  Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowych węzłów sanitarnych składających się z kabin WC typu VIP. Przewidywana ilość kabin w jednoczesnym użyciu – 10 szt.)  (Zabezpieczenie doraźnych potrzeb BGB na terenie kompleksu wojskowego lub poligonie). | Kompleks koszarowy Bemowo Piskie lub teren poligonu | Usługa ( kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem przenośnych kabin WC typu VIP, ich transport wskazany w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscach przeznaczenia, uzupełnienie czystej wody w zbiorniku, papieru toaletowego, mydła w płynie oraz odbiór fekaliów, dezynfekcja oraz utrzymanie kabin w czystości. Utrzymanie właściwego stanu ogólnego przy każdym z wykonywanych serwisów w promieniu 1,5 m od płaszczyzn zewnętrznych każdej z kabin. | 300 | | kpl.  (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) |
| **12.** | **Umywalka polowa dwustanowiskowa**  Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowych węzłów sanitarnych składających się z umywalek polowych dwustanowiskowych  **.** Przewidywana ilość umywalek w jednoczesnymużyciu -25 szt. (Zabezpieczenie doraźnych potrzeb BGB na terenie kompleksu wojskowego -25 szt. (teren poligonu). | Kompleks koszarowy Bemowo Piskie lub teren poligonu. | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem umywalek polowych dwustanowiskowych, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscach przeznaczenia, uzupełnianie wody, ręczników papierowych, odbiór nieczystości, dezynfekcja oraz utrzymanie umywalek w czystości.  Utrzymanie właściwego stanu ogólnego przy każdym z wykonywanych serwisów w promieniu 1,5 m od płaszczyzn zewnętrznych każdej z umywalek. | 4000 | | kpl.  (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) |
| **13.** | **Zbiornik na wodę brudną**  Usługa sanitarna polegająca na wynajmie i bieżącym opróżnianiu zbiornika na wodę brudną o pojemności 1m3.  Przewidywalna jednorazowa ilość pojemników w użyciu – 5 szt. | Kompleks koszarowy Bemowo Piskie lub teren poligonu. | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem pojemnika, transport w terminie i w miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscu przeznaczenia.  Usługa serwisowa polega na bieżącym opróżnianiu pojemnika z wywozem nieczystości do właściwej terytorialnie oczyszczalni ścieków. | 100 | | kpl.  (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) |

**Tabela 2**

**Zamówienie opcjonalne**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Określenie urządzenia** | **Lokalizacja** | **Zakres usług** | **Okres realizacji** | **Inne dane istotne dla realizacji zamówienia** |
| **1.** | Węzeł sanitarny składający się z **dwóch kontenerów** wyposażonych w co najmniej:  **1.** Kontener (1szt.) prysznicowo- umywalkowy:  **- 5 prysznicy**  **- 5 umywalek**  **2.** Kontener (1szt.) mieszany:  **- 5 kabin WC**  **- 2 pisuary**  **- 4 umywalki**  Ponadto w każdym z kontenerów:  -lustra nad każdą z umywalek, wieszak na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin, pojemnik na ręcznik papierowy, uchwyt na papier toaletowy, dozownik mydła, kosz na śmieci min. 10l  **- skrzynka rozdzielcza wraz z kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego** | Kompleks koszarowy Bemowo Piskie, | Usługa (kompleksowa usługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, posadowienie na miejscu przeznaczeni, przyłączenie kontenera do wskazanego przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz przyłączenie do złącz kablowego energii elektrycznej za pośrednictwem skrzynki rozdzielczej. | 12 miesięcy | Zamawiający zapewnia dostawę zimnej wody, odprowadzanie ścieków oraz zabezpieczy energię elektryczną  **Na zlecenie Zamawiającego, w wyniku dodatkowych potrzeb pododdziałów BGB NATO.** |
| Sprzątanie kontenera z częstotliwością dwa razy w ciągu doby. Zakres serwisu obejmuję:  - bieżące uzupełnianie papieru toaletowego  - bieżące uzupełnianie ręczników papierowych  - bieżące uzupełnianie mydła w płynie  - opróżnianie kosza na śmieci  Utrzymanie właściwego stanu ogólnego przy każdym z wykonywanych serwisów w promieniu 1,5 m od płaszczyzn zewnętrznych każdego z kontenerów. | | | | |
| **2.** | Węzeł sanitarny składający się z **dwóch kontenerów** wyposażonych w co najmniej:  **1.** Kontener (1szt.) prysznicowo- umywalkowy:  **- 5 prysznicy**  **- 5 umywalek**  **2.** Kontener (1szt.) mieszany:  **- 5 kabin WC**  **- 2 pisuary**  **- 4 umywalki**  Ponadto w każdym z kontenerów:  -lustra nad każdą z umywalek, pojemnik na ręcznik papierowy, uchwyt na papier toaletowy, dozownik mydła, kosz na śmieci min. 10l  **- skrzynka rozdzielcza wraz z kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego.** | Kompleks koszarowy Bemowo Piskie | Usługa (kompleksowa usługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, posadowienie na miejscu przeznaczeni, przyłączenie kontenera do wskazanego przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz przyłączenie do złącz kablowego energii elektrycznej za pośrednictwem skrzynki rozdzielczej.  Na prośbę zamawiającego w wyniku dodatkowych potrzeb pododdziałów.  Zamawiający zastrzega prawo do skrócenia funkcjonowania węzła sanitarnego w zależności od bieżących potrzeb użytkowników. | 12 miesięcy | Zamawiający zapewnia dostawę zimnej wody, odprowadzanie ścieków oraz zabezpieczy energię elektryczną  **Na zlecenie Zamawiającego, w wyniku dodatkowych potrzeb pododdziałów BGB NATO.** |
| Sprzątanie kontenera z częstotliwością dwa razy w ciągu doby. Zakres serwisu obejmuję:  - bieżące uzupełnianie papieru toaletowego  - bieżące uzupełnianie ręczników papierowych  - bieżące uzupełnianie mydła w płynie  - opróżnianie kosza na śmieci  Utrzymanie właściwego stanu ogólnego przy każdym z wykonywanych serwisów w promieniu 1,5 m od płaszczyzn zewnętrznych każdego z kontenerów. | | | | |
| **3.** | Kontener (1szt) **prysznicowo-umywalkowy**, wyposażony w co najmniej:  **- 14 umywalek**  **- 14 prysznicy**  Ponad to:  - lustra nad każda z umywalek, wieszaki na ubrania oraz ręczniki przy każdej z kabin,  Dozownik mydła, kosz na śmieci min. 10l  **-** skrzynka rozdzielcza wraz z kablem o długości umożliwiającej podłączenie do złącza kablowego. | Kompleks koszarowy Bemowo Piskie | Usługa (kompleksowa usługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, posadowienie na miejscu przeznaczeni, przyłączenie kontenera do wskazanego przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz przyłączenie do złącz kablowego energii elektrycznej za pośrednictwem skrzynki rozdzielczej. | 12 miesięcy | Zamawiający zapewnia dostawę zimnej wody, odprowadzanie ścieków oraz zabezpieczy energię elektryczną  **Na zlecenie Zamawiającego, w wyniku dodatkowych potrzeb pododdziałów BGB NATO.** |
| Sprzątanie kontenera z częstotliwością dwa razy w ciągu doby. Zakres serwisu obejmuję:  - bieżące uzupełnianie papieru toaletowego  - bieżące uzupełnianie ręczników papierowych  - bieżące uzupełnianie mydła w płynie  - opróżnianie kosza na śmieci  Utrzymanie właściwego stanu ogólnego przy każdym z wykonywanych serwisów w promieniu 1,5 m od płaszczyzn zewnętrznych każdego z kontenerów. | | | | |

**3. Wymagania dotyczące usługi w zakresie kontenerów sanitarnych:**

**3.I.** Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia kontenerów w sposób stabilny, aby nie zagrażał życiu oraz zdrowiu, osób korzystających.

**3.II.** Każdy z oferowanych kontenerów powinien być wyposażony w:

a) umywalki, natryski, sedesy oraz pisuary w ilościach zgodnych z tabelą nr 1 OPZ,

b) natryski oraz sedesy muszą znajdować się w niezależnych kabinach zapewniających prywatności użytkownika,

c) podłoga antypoślizgowa,

d) lustra nad każdą z umywalek,

e) wieszaki na ubrania i ręczniki przy każdej kabinie prysznicowej

f) dozowniki mydła w płynie,

g) mydło w płynie

h) podajniki ręczników papierowych,

i) podajnik papieru toaletowego (dla kontenerów wyposażonych w kabiny WC),

j) kosze na śmieci min 10l.

k) bojler elektryczny do podgrzania wody lub inny system podgrzewania wody, dostosowany do ilości stanowisk prysznicowych,

l) instalację elektryczną wyposażoną w przeciwpożarowe wyłączniki różnicowo-prądowe,

m) hermetyczne oświetlenie wewnętrzne,

n) grzejnik elektryczny w każdym z oferowanych kontenerów,

o) zbiornik na wodę czystą oraz zbiornik na nieczystości płynne, dopuszcza się stosowanie zbiorczych zbiorników dla całego węzła sanitarnego (dotyczy pozycji 9 tabeli nr 1 OPZ)

**Opcjonalnie:** w okresie jesienno-zimowym Zamawiający przewiduję, zamontowanie przez Wykonawcę samozamykaczy w drzwiach, celem zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi.

**3.III.** Części technologiczne węzłów (przyłącza, dodatkowe wyposażenia, itp.) muszą być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych poprzez ogrodzenie ich płotkami/ barierkami wraz z matami maskującymi,

**3.IV.** W przypadku konieczności umieszczenia kontenera/ kontenerów ponad poziomem gruntu, węzły sanitarne należy wyposażyć w atestowane, antypoślizgowe podesty (schody) wykonane z blach ryflowanej lub alternatywnych materiałów zapewniających bezpieczne użytkowanie węzłów,

**3.V.** Obsługa kontenerów sanitarnych obejmuję:

a) sprzątanie kontenera wewnątrz i na zewnątrz w promieniu 1,5m od płaszczyzn zewnętrznych kontenera/ kontenerów przy każdym serwisie,

b) zmycie oraz dezynfekcja kontenera/ kontenerów wewnątrz oraz na zewnątrz środkami posiadającymi atest dopuszczający do stosowania na terytorium Polski,

c) usunięcie i utylizację wszelkich zanieczyszczeń wynikających z przeprowadzonego serwisu ( w tym opróżnianie koszty na śmieci),

d) bieżące uzupełnianie:

- mydła w płynie,

- ręczników papierowych,

- papieru toaletowego,

e) całkowite opróżnianie zbiornika z nieczystości płynnych – dotyczy **poz. 9 tabeli nr 1 OPZ**,

f) bieżące uzupełnianie zbiornika z wodą – dotyczy **poz. 9 tabeli nr 1 OPZ,**

g) ciągła obsługa kontenerów sanitarnych wraz z urządzeniami zasilającymi przez wykwalifikowany personel Wykonawcy,

h) bieżące usuwanie wszelkich usterek, niesprawności kontenerów lub jego wyposażenia,

**4. Wymagania dotyczące usługi w zakresie kabin WC:**

**4.I.** Oferowane kabiny WC typu standard powinny być wyposażone w:

a) sedes,

b) pisuar,

c) wentylację podwójną (zbiornik na fekalia i kabiny sanitarnej),

d) antypoślizgową podłogę,

e) zamykany pojemnik na ręcznik papierowy

f) wieszak na ubrania,

g) pojemnik na papier toaletowy

h) zamek ze wskaźnikiem – wolne – zajęte,

**4.II.** Oferowane kabiny WC typu VIP powinny być wyposażone w:

a) sedes,

b) pisuar,

c) umywalka ze zbiornikiem na wodę czystą,

d) wentylację podwójną (zbiornik na fekalia i kabiny sanitarnej),

e) antypoślizgową podłogę,

f) zamykany pojemnik na ręcznik papierowy

g) wieszak na ubrania

h) dozownik mydła w płynie,

i) mydło w płynie

k) pojemnik na papier toaletowy

l) zamek ze wskaźnikiem – wolne – zajęte,

**4.III.** Oferowane kabiny powinny być kabinami tego samego typu i jednakowej kolorystyki.

**4.IV.** Obsługa serwisowa przenośnych kabin WC typu standard oraz VIP obejmuje:

a) całkowite opróżnienie zbiornika z nieczystości płynnych, umycie go i napełnienie preparatem dezynfekującym zapobiegającym odorom i hamującym rozkład fekaliów,

b) uzupełnienie wody w zbiornikach – dotyczy kabin typu VIP,

c) uzupełnienie dozownika mydła w płynie oraz ręczników papierowych- dotyczy kabin typu VIP

d) zmycie i zdezynfekowanie kabin wewnątrz i na zewnątrz środkami posiadającymi atest dopuszczający do stosowania na terytorium Polski,

e) utrzymanie właściwego stanu ogólnego kabin oraz porządku w promieniu 1,5m od każdego urządzenia przy każdym serwisie,

f) usunięcie i utylizację wszelkich zanieczyszczeń wynikających z przeprowadzonego serwisu,

g) naprawa niesprawnej, kabiny lub jej wyposażenia, aby nie zagrażała zdrowiu osób korzystających z urządzenia,

h) wyposażenie i systematyczne uzupełnienie papieru toaletowego,

5. **Wymagania dotyczące usługi w zakresie polowych umywalek dwustanowiskowych:**

**5.I.** Oferowane umywalki dwustanowiskowe powinny być wyposażone w:

a) dwa stanowiska do mycia rąk.

b) 2 pompki nożne lub inny system służący do podawania wody,

c) zbiornik na wodę czystą o pojemności minimum 80l

d) zakryty zbiornik na wodę brudną

e) dozownik do mydła w płynie,

f) mydło w płynie

g) podajnik ręczników papierowych

h) ręcznik papierowy (biały lub kolorowy z zastrzeżeniem, że nie może być szary, min. dwuwarstwowy)

h) uchwyt do zamontowania worka na śmieci, na zużyte ręczniki papierowe lub wolnostojący stojak/ kosz na śmieci,

**5.II.** Obsługa serwisowa umywalek dwustanowiskowych obejmuje:

a) całkowite opróżnianie zbiornika wody,

b) uprzątnięcie zużytych ręczników papierowych

c) uprzątnięcie worków na śmieci, zużyte ręczniki papierowe oraz wymiana worka na nowy,

d) bieżące uzupełnianie mydła w płynie oraz ręczników papierowych,

e) utrzymanie właściwego stanu ogólnego umywalek oraz porządku w promieniu 1,5 od każdej z umywalki przy każdym serwisie,

**6.** **Wymagania dotyczące usługi w zakresie zbiorników na wodę brudną (poz.13 tabeli nr 1 OPZ) :**

**6.I.** Oferowany zbiornik na wodę brudną powinien:

a) każdy ze zbiorników na wodę brudną powinien być plastikowy o pojemności minimum 1 m3,

b) każdy ze zbiorników powinien posiadać możliwość podłączenia węża ssawnego w celu obioru wody brudnej z polowych urządzeń kuchennych/ sanitarnych/ pralniczych,

**6.II.** Obsługa serwisowa zbiorników na wodę brudną:

a) odbieranie wody brudnej- w porozumieniu z biorącym w użytkowanie lub na zgłoszenie Zamawiającego,

**7.** **Dodatkowe wymagania związane z urządzeniami sanitarnymi niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia:**

**7.I.** Zamawiający wskaże na terenie JW. 2098 w Bemowie Piskim hydrant,   
z którego Wykonawca będzie bezpłatnie czerpał wodę na zabezpieczenie funkcjonowania węzła zlokalizowanego na terenie zaplecza kontenerowego (poz. 9 tabeli nr 1), a także studzienkę ściekową do której Wykonawca dokonywał będzie zrzutów ścieków pochodzących z węzła. Odległość tych punktów wynosi ok 1000m od miejsca funkcjonowania węzła sanitarnego.

**7.II**. Wszystkie urządzenia objęte przedmiotem zamówienia muszą być wyposażone w kompletne, sprawne wyposażenie, które zapewni ich bezawaryjne oraz bezpieczne użytkowanie.

**7.III.** Do bieżącego uzupełniania papieru toaletowego, Wykonawca będzie używał papieru co najmniej dwuwarstwowego, listkowanego, białego lub kolorowego- dostosowanego do zamontowanych podajników na papier toaletowy,

**7.IV.** Do bieżącego uzupełninia ręczników papierowych Wykonawca będzie stosował ręczniki papierowe jednorazowego użytku białe lub kolorowe z zastrzeżeniem, że nie mogą być szare- dostosowane do zamontowanych podajników na ręcznik papierowy,

**7.V.** Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika wykonanych czynności serwisowych,

**7.VI.** Przed rozpoczęciem eksploatacji węzła Wykonawca przedstawi dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność) dotyczące następujących badań kontrolnych:

a) pomiar szybkiego samoczynnego włączenia zasilania urządzeń elektroenergetycznych,

b) rezystencji izolacji,

c) zabezpieczeń różnicowo-prądowych,

d) atestu podestu o którym mowa a punkcie **3.4 Opisu przedmiotu zamówienia;**

**7.VII.** Wykonawca, w okresie realizacji zamówienia, zapewni prawidłowe i ciągłe funkcjonowanie wszystkich urządzeń sanitarnych niezależnie od warunków atmosferycznych (m.in. zabezpieczenie przed zamarznięciem instalacji wodnych oraz kanalizacyjnych poszczególnych urządzeń) .

**7.VIII.** Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny oraz dysponować przeszkolonym personelem pozwalającym na pełną realizację wszystkich elementów zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartą umową przy zachowaniu terminowości, należytej staranności oraz profesjonalizmu.

**7.IX.** Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia urządzeń sanitarnych i pełne ich przygotowanie w terminie wynikającym z zawartej umowy,

**7.X**. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania pracownikiem z biegłą znajomością jeżyka angielskiego celem roboczych kontaktów z użytkownikami.

**7.XI.** Wszelkie tabliczki informacyjne wymagane przepisami muszą być wykonane w języku angielskim.

**7.XII.** Godziny wykonywania zabiegów serwisowych ustalane będą w trybie roboczym pomiędzy bezpośrednim użytkownikiem poszczególnych węzłów a Wykonawcą.

**7.XIII**. Wykonawca zobowiązany jest prowadzenia **dziennika – rejestru wszystkich czynności serwisowych.**

**7.XIV.** Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666 z późn. Zm.), osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia- z rejonu administrowanego przez 24. WOG Giżycko- min. 4 osób.

a) przyjmowanie od Zamawiającego dyspozycji w zakresie dostawy urządzeń sanitarnych, ich serwisowania oraz odbioru – 1 osoba,

b) nadzór i koordynacja pracy pracowników Wykonawcy realizujących przedmiot zamówienia – 1 osoba,

c) prace związane z budowa węzłów sanitarnych, takie jak montaż węzłów sanitarnych, podłączenie kontenerów sanitarnych do sieci energetycznych i sieci wodny- kanalizacyjnych- co najmniej 2 osoby.

**8.** **Inne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:**

1) Ceny oferowane przez Wykonawcę muszą zawierać wszystkie składniki kosztów związanych z wykonaniem usługi, a w szczególności z wynajęciem przenośnych urządzeń sanitarnych, dostarczeniem i ustawieniem ich przez Wykonawcę   
w miejsca wskazane przez Zamawiającego, wraz z serwisem początkowym, bieżącym wykonaniem usług serwisowych przez wykwalifikowany personel Wykonawcy a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia odbiór urządzeń wraz z uprzątnięciem terenu.

2) Wykonana usługa w tym każdorazowa realizacja poszczególnych jej elementów składowych musi być potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. Protokół odbioru zawierający potwierdzenie wykonanych czynności stanowić będzie podstawę do ustalenia wartości usługi. Na jego podstawie Wykonawca, w cyklach miesięcznych wystawiać będzie fakturę VAT za wykonaną usługę. Brak protokołu podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy będzie równoznaczne z niewykorzystaniem usługi.

3) Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy ma prawo przeprowadzenia kontroli świadczonej usługi

4) Wykonawca (podwykonawca), jeżeli do realizacji zamówienia na terenie chronionej jednostki lub instytucji wojskowej będzie planował skierowanie cudzoziemców, winien jest dostarczyć do zamawiającego, wykaz cudzoziemców wraz z wymaganymi danymi (*załącznik nr ……………………*) celem uzyskania niezbędnej opinii w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej\* od właściwej terenowo Ekspozytury Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

5) Warunkiem uzyskania zgody na wejście na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej cudzoziemców zatrudnionych u wykonawcy (podwykonawcy) jest uzyskanie pozytywnej opinii SKW w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej oraz zgoda właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa jednostki wojskowej/instytucji na terenie której realizowane będzie zamówienie.

\**czas oczekiwania do 10 dni*