Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia wraz z jednoczesnym oświadczeniem Wykonawcy co do oferowanego przedmiotu zamówienia oraz ceny.

**NINIEJSZY ZAŁĄCZNIK NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ POD RYGOREM ODRZUCENIA OFERTY**

**MODYFIKACJA Z DNIA 24.02.2025 R.**

***Zmiany zaznaczone kolorem zielonym***

DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ W TOSZKU 44-180 PRZY ULICY WILKOWICKIEJ NR 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Kod prod. | Produkt | Produkt oferowany przez Wykonawcę *Kolumnę wypełnia wykonawca poprzez podanie nazwy produktu lub modelu lub innej informacji wskazującej na oferowany produkt* | Ilość  | Cena netto | Wartość netto(kolumna 5 x 6) | Wartość VAT | Wartość brutto(kolumna 7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **KOSZYKÓWKA - BOISKO GŁÓWNE** |
| 1. | 1.06.5 | Konstrukcja podwieszana do koszykówki z napędem elektrycznym, składana elektrycznie. |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2. | 1.04.1 | Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm |  | 2 szt |  |  |  |  |
| 3. | 1.03.2H | Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej, bezotworowy system mocowania płyty, przy pomocy ramy kątowej. |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 4. | 1-20000 | Osłona dolnej krawędzi tablicy 105x180 cm, wykonana z poliuretanu, kolor niebieski |  | 2 kpl |  |  |  |  |
| 5. | 1.01.3 | Obręcz do koszykówki FLEXMATIC, uchylna dwukierunkowo, malowana proszkowo, Norma FIBA. |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 6. | 1-10004 | Siatka do obręczy na 12 uszu, PP5 |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 7. | R1.5 | Montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanej instalacji zasilającej) |  | 2 szt |  |  |  |  |
| **KOSZYKÓWKA - 2 BOISKA TRENINGOWE** |
| 8. | 1.06.2.1 | Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, do tablic 180 x 105 cm, wysięg od 100 do 160 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 9. | 1.04.1 | Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm |  | 4 szt.  |  |  |  |  |
| 10. | 1.03.2H | Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej, bezotworowy system mocowania płyty, przy pomocy ramy kątowej. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 11. | 1-20000 | Osłona dolnej krawędzi tablicy 105x180 cm, wykonana z poliuretanu, kolor niebieski |  | 4 kpl |  |  |  |  |
| 12. | 1.01.3 | Obręcz do koszykówki FLEXMATIC, uchylna dwukierunkowo, malowana proszkowo, Norma FIBA. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 13. | 1-10004 | Siatka do obręczy na 12 uszu, PP5 |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 14. | R1.2 | Montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| **SIATKÓWKA - BOISKO GŁÓWNE** |
| 15. | 2.01.7 | Słupki do siatkówki aluminiowe SP PREMIUM, typ profilu ALU120x100 mm |  | 1 para |  |  |  |  |
| 16. | 2.03.4Ż | Osłony słupków turniejowych do siatkówki o profilu 120 x 100 mm (gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy, kolor żółty |  | 1 para |  |  |  |  |
| 17. | 2.02.7 | Tuleja montażowa słupka aluminiowego 120x100 mm (E8571), standardowa L= 440 mm |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 18. | 2.02.3 | Rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych. |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 19. | 2-30009-ML | Siatka do siatkówki z antenkami czarna IV ML |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 20. | 2.06.3 | Wieszak na siatkę |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 21. | 2.05.2 | Stanowisko sędziowskie do siatkówki składane z regulacją wysokości podestu i oparciem |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 22. | R2.1 | Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| **SIATKÓWKA - 3 BOISKA TRENINGOWE (POPRZECZNE)** |
| 23. | 2.01.7 | Słupki do siatkówki aluminiowe SP PREMIUM, typ profilu ALU120x100 mm |  | 2 pary |  |  |  |  |
| 24. | 2.03.4Ż | Osłony słupków turniejowych do siatkówki o profilu 120 x 100 mm (gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy, kolor żółty |  | 2 pary |  |  |  |  |
| 25. | 2.02.7 | Tuleja montażowa słupka aluminiowego 120x100 mm (E8571), standardowa L= 440 mm |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 26. | 2.02.3 | Rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych. |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 27. | 2-30009-ML | Siatka do siatkówki z antenkami czarna IV ML |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 28. | 2.06.3 | Wieszak na siatkę |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 29. | R2.1 | Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| **PIŁKA RĘCZNA - BOISKO GŁÓWNE** |
| 30. | 3.01.2 | Bramki do piłki ręcznej PREMIUM aluminiowe (2 x 3 m), profil 80x80 mm. Rama główna wykonana z profilu aluminiowego 80x80 mm, spawana w całości |  | 1 para |  |  |  |  |
| 31. | 3.02.1 | Marka talerzykowa do instalacji bramek w posadzce hali sportowej, 90 mm/ M12 |  | 8 szt. |  |  |  |  |
| 32. | 3-F4PP-80/100P | Siatki do piłki ręcznej z piłkochwytem PP 4 mm, 80/100 cm |  | 1 para |  |  |  |  |
| 33. | R3.2 | Montaż bramek do piłki ręcznej na boisku zewnętrznym na markach talerzowych |  | 1 para |  |  |  |  |
| **DRABINKI GIMNASTYCZNE H= 300 CM** |
| 34. | 5-10101 | Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm - podwójna |  | 12 szt. |  |  |  |  |
| 35. | R5.12 | Montaż drabinki podwójnej (łącznie z elementami montażowymi) |  | 12 szt. |  |  |  |  |
| **PIŁKOCHWYT NA ŚCIANY SZCZYTOWE** |
| 36. | 6-PP3-100x100 | Siatka ochronna polipropylenowa, oko 100 x 100 mm, gr. splotu3 mm, o wymiarach 9 x 30 m - 2 sztuki |  | 540 m2 |  |  |  |  |
| 37. | SSS.0004 | Sznurek obciążający z rdzeniem ołowianym 200g/mb w kieszeni |  | 60 mb |  |  |  |  |
| 38. | R6.13 | Montaż siatek osłonowych i piłkochwytów (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe), linki na wspornikach do 50 cm ściany. |  | 60 mb |  |  |  |  |
| **LINY I DRABINKI GIMNASTYCZNE Z SZYNĄ JEZDNĄ - 1 KOMPLET** |
| 39. | 5.02.1 | Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin, drążków i kółek gimnastycznych, L= 6 m na max. 4 elementy |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 40. | R5.2 | Montaż szyny jezdnej do lin, drabin, drążków i kółek gimnastycznych, L= 6 m |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 41. | 5-10000-8 | Drabinka sznurowa do wspinania L=8 m |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 42. | 5-10002-8 | Lina do wspinania L=8 m |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| **TABLICA WYNIKÓW** |
| 43. | 22-10012-P | Tablica wyników sportowych STW 220-160 Pro |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 44. | R22.1 | Montaż tablicy wyników bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanego okablowania) |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| **WYPOSAŻENIE SZATNI** |
| 45. | 7.02.3Ś | Ławko-wieszak jednostronny, szerokość 41 cm, półka z profili stalowych na obuwie, oparcie i listwa z wieszakami - deska świerkowa Sport Plus, L=2m - 10 sztuk |  | 20 mb |  |  |  |  |
| **SIEDZISKO NA TRYBUNĘ** |
| 46. | 14.108K.PW25 | Ławka dla widzów, wersja mocowana do stopnia, konstrukcja stalowa z siedziskiem plastikowym z oparciem o wysokości 25 cm |  | 264 miejsce |  |  |  |  |
| 47. |  | Montaż ławki dla widzów |  | 264 szt. |  |  |  |  |
| **TRYBUNA STAŁA 2 RZĘDOWA CHOWANA WE WNĘKACH** |
| 48. | 14.102.P.2 | Trybuna stała 2-rzędowa TWP z siedziskami plastikowymi, do hal sportowych, konstrukcja malowana proszkowo.Podesty z sklejki antypoślizgowej 18 mm. |  | mB | 24.2 |  |  |  |  |  |
| 49. | R14.1.2 | Montaż trybuny stałej dwurzędowej |  | mB | 24.2 |  |  |  |  |  |
| **WÓZEK NA PIŁKI** |
| 50. | 7.06.3.7016 | Wózek na piłki XBALLWAGEN składany, przejezdny na kółkach. Konstrukcja stalowa, kosz materiałowy, wymiary 70x70x100 cm, kolor ciemny szary |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| **~~KOTARA GRODZĄCA DO POZIOMEGO PRZESUWU KOTARY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM (PODZAŁ NA 3 SEKTORY)~~** |
| ~~51.~~ | ~~6.01.3~~ | ~~Kotara grodząca, materiał nieprzezroczysty, kolor wg palety materiałów, wymiar 3x25m - 2 sztuki~~ |  | ~~150 m2~~ |  |  |  |  |
| ~~52.~~ | ~~6-PP3-~~~~100x100~~ | ~~Siatka ochronna polipropylenowa, oko 100 x 100 mm, gr. splotu3 mm, wymiar 6,5x25m - 2 sztuki~~ |  | ~~325 m2~~ |  |  |  |  |
| ~~53.~~ | ~~6.103.1~~ | ~~Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napędem elektrycznym, profil stalowy specjalny, system wózków jezdnych z rolkami tworzywowymi, sterowanie przewodowe lub bezprzewodowe (2 piloty w komplecie), silnik 230V, 250 W, sprzęgło awaryjne, mo~~ |  | ~~2 kpl~~ |  |  |  |  |
| ~~54.~~ | ~~R6.2~~ | ~~Montaż konstrukcji kurtyny grodzącej przesuwanej z napędem elektrycznym bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanej instalacji zasilającej)~~ |  | ~~2 szt.~~ |  |  |  |  |
| **KOTARA GRODZĄCA DO POZIOMEGO PRZESUWU KOTARY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM (PODZAŁ NA 3 SEKTORY)** |
| 51. | 6.01.3 | Kotara grodząca, materiał nieprzezroczysty, kolor wg palety materiałów, wymiar 3x25m - 2 sztuki |  | 150 m2 |  |  |  |  |
| 52. | 6-PP3-100x100 | Siatka ochronna polipropylenowa, oko 100 x 100 mm, gr. splotu3 mm, wymiar 6,5x25m - 2 sztuki |  | 325 m2 |  |  |  |  |
| 53. | 6.103.1 | Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napędem elektrycznym, profil stalowy specjalny, system wózków jezdnych z rolkami tworzywowymi, sterowanie przewodowe lub bezprzewodowe (2 piloty w komplecie), silnik 230V, 250 W, sprzęgło awaryjne, mo |  | 2 kpl |  |  |  |  |
| 54. | R6.2 | Montaż konstrukcji kurtyny grodzącej przesuwanej z napędem elektrycznym bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanej instalacji zasilającej) |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| DROBNY SPRZĘT |
| 55. | 2.06.2 | Uchwyt magazynowy na słupki - 1 kpl na 1 parę słupków (siatkówka, tenis, badminton) |  | 5 kpl |  |  |  |  |
| 56. | 5.01.T25.10S | Materac gimnastyczny 200x120x10 cm, kolor szary |  | 12 szt. |  |  |  |  |
| 57. | 5.01.T25.20N | Materac gimnastyczny 200x120x20 cm, kolor niebieski |  | 12 szt. |  |  |  |  |
| 58. | 12-40014 | Płotek treningowy P-k, aluminiowy składany 68-106 cm, PP- 176 |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 59. | 22-50004 | Liczydło do gier M-r 16001, 1-999 pkt, 1-7 set |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| **BADMINTON** |
| 60. | 10.01.1 | Słupki do badmintona mocowane w tulejach |  | 2 pary |  |  |  |  |
| 61. | 10.01.2 | Tuleja słupka do badmintona |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 62. | R10.1 | Montaż tulei w podłożu boiska do badmintona |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 63. | 10-40005 | Słupek podporowy do badmintona |  | 8 szt. |  |  |  |  |
| 64. | 2.06.3 | Wieszak na siatkę |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 65. | 10-F1PE-Z | Siatka do badmintona PE 1 mm, zielona lub czarna |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Uwagi: Urządzenia posiadają wszystkie wymagane prawem Certyfikaty Zgodności z Normami.

Gwarancja: Na urządzenia stałe udzielamy ……... miesięcznej gwarancji, pozostałe urządzenia według gwarancji producentów.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*podpis osoby prawidłowo umocowanej do składania oświadczeń wiedzy
 i woli w imieniu Wykonawcy/- ów*

Dokument wymaga podpisu elektronicznego. Przez podpis elektroniczny należy rozumieć: podpis kwalifikowany lub podpis osobisty lub podpis zaufany.