***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot zamówienia obejmuje: serwis oraz zabezpieczenie sprzętu i urządzeń, pozyskanego w ramach zadania nr 12638 **„Modernizacja składu MPS, KPW Gdynia”,** przed upływem czasu.

1. INWESTOR

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni

ul. Jana z Kolna 8B

81-301 Gdynia

1. LOKALIZACJA

Portu Wojenny Gdynia

ul. Rondo Bitwy pod Oliwą

1. FUNKCJA OBIEKTU, OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
2. Skład MPS stanowi zespół budynków i obiektów niezbędnych do zabezpieczenia Użytkownikowi magazynowania i dystrybucji paliw oraz produktów rafineryjno-chemicznych.
3. Na terenie składu (w ramach realizacji ww. zadania inwestycyjnego) na podstawie posiadanej, w ramach zadania dokumentacji w latach 2014-2017 przyjęto następujący sprzęt i urządzenia:
	1. POMPA SPL 100-250/5/259+SILNIK AMY180M-2/HE, rok prod.2016 – 2szt
	2. POMPA AEB 2E 1450+SILNIK SK 160LH/4 TF, rok 2016 – 2szt
	3. POMPA AEB 1E 103+SILNIK SK 90LH/4 TF, rok 2016 – 1szt
	4. POMPA X40FBA-BQ3GEE +SILNIK SK 100LP/4 TF, rok 2016 – 1szt
	5. POMPA AEB 1F 403+SILNIK 100LH/4TF, rok 2016 – 1szt
	6. POMPA NT 80-250/02 U3.12D-W10+SILNIK AHMC3 250M-2, rok 2015 – 3szt
	7. DYSTRYBUTOR PALIWA Petrotec euro 1000 VIR z VRS – 1szt
	8. DYSTRYBUTOR PALIWA Petrotec euro 1000 VIR – 3szt
	9. PRZEPŁYWOMIERZ NAŚCIENNY PIUSI CJBE 56/33 – 3szt
	10. WAGA KPZ-2B R.2017 – 3szt
	11. AGREGAT PPOŻ – POMPA NKF80-250/267 AX-F-B-BAQE-G +

SILNIK JOHN DEERE 4045TF254 DD21357, – 2szt

* 1. PODNOŚNIK NOŻYCOWY – HYDRAULICZNY - ESS 20130 – 1szt.
	2. Ochrona katodowa zbiorników i rurociągów –1 kpl
	3. Urządzenia wentylacji w obiektach –3 obiekty
	4. Stacja transformatorowa –1 szt.
1. Zakończenie budowy i przekazanie do użytkowania obiektów wraz
z urządzeniami planowane jest na 2028 r.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
3. Przeprowadzenie serwisu polegającego na zabezpieczeniu sprzętu przed skutkami upływu czasu, zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń wymienionych w punkcie IV.
4. W ciągu 14 dni sporządzenie całościowego harmonogramu serwisowanych urządzeń wraz z zakresem i planowanymi kosztami w danych latach do końca realizacji umowy.
5. Jeżeli w ramach serwisu planuje się odtworzenie sprawności która wiązać się będzie z wymianą elementów, to każdorazowo przed realizacją Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego.
6. Jeżeli w ramach serwisu planuje się wykorzystanie energii elektrycznej. Wykonawca zabezpiecza ją na własny koszt.
7. Zamawiający nie przewiduje dwukrotnej wymiany tych samych elementów urządzeń przed oddaniem sprzętu do użytkowania.
8. Zamawiający każdorazowo zastrzega sobie decyzję o wykonaniu zabezpieczenia sprzętu, w przypadku, gdy po przeprowadzonej ocenie koszt jego usprawnienia z zachowaniem gwarancji przekroczy 50% wartości nowego odpowiednika,
9. Zabezpieczenie urządzeń i sprzętu przed upływem czasu należy przeprowadzić w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy.
10. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie:
* zastanego stanu faktycznego,
* zaleceń serwisowych producenta,
1. Zakres zamówienia będzie obejmował wszystkie urządzenia, systemy i sprzęt wymieniony w pkt. IV,
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy następujące dokumenty:
* Dokumentację powykonawczą ochrony katodowej,
* Dokumentację powykonawczą stacji transformatorowej,
* Posiadaną Dokumentację wentylacji w ob.56, 116, 343,
1. W ramach realizacji umowy Wykonawca po przeprowadzeniu czynności dostarczy do odbioru Zamawiającemu:
2. Niezbędne potwierdzenia przeprowadzonej konserwacji w postaci protokołu odbioru dla każdego urządzenia, z zestawieniem przeprowadzonych czynności i wykazem użytych materiałów wraz z kosztami Zamawiającego, w kosztach dla urządzeń tego wymagających wymienić koszta legalizacji i objęcia dozorem technicznym,
3. Aktualne świadectwa legalizacji dla urządzeń pomiarowych,
4. Decyzje WDT/UDT dla urządzeń objętych dozorem technicznym,
5. Zasady odbioru Przedmiotu zamówienia
6. Zamawiający dopuszcza płatność częściową.
7. Wykonawca realizuje serwis zgodnie z opracowanym harmonogramem w zakresie rzeczowym i finansowym.
8. Płatność będzie odbywała się na podstawie protokołu odbioru wykonanej usługi podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego
9. W przypadku niespełnienia warunków określonych w pkt. V i IX dokumenty zostaną odesłane do wykonawcy do uzupełnienia lub poprawy.
10. Potwierdzeniem należytego wykonania Przedmiotu umowy będzie protokół odbioru wykonania usługi.
11. Termin odbioru przez Zamawiającego – 14 dni licząc o daty złożenia dokumentów do siedziby Zamawiającego.