
specyfikacja do przetargu na osiedle Topolowe

Wiata śmietnikowa :  rysunek poglądowy, w sumie w projekcie są 4 takie zestawy





Wiata łączona dla 2 bloków , o wymiarze 4500 x 6000 w tym każda ze wspólnot ma swój box o wymiarach 4500 x 2250 + wspólny box na gabaryty o wymiarach 4500 x 1500


4 zestawy łączonych wiat to jest ( 2 bloki na 1 zestaw )

zabudowa ścian z deski kompozytowej otworowej 150 x 18mm, zabudowa do wysokości 2000mm, panel pojedynczy, kolor deski kompozytowej ciemny brąz, grafit, jasny brąz

powłoka - ocynk ogniowy + malowanie

maskownica czołowa - bez perforacji

Oświetlenie : rysunek poglądowy



temperatura barwowa LED ciepły biały

zastosowanie : osiedlowe i wąskie uliczki, parkingi, ścieżki rowerowe i piesze

Montaż na słupie o średnicy – Ø60mm

stopień ochrony minimum IP66

Obudowa Aluminium  
Optyka PMMA  
Klosz Szkło hartowane

Obudowa i wykończenie :

poliestrowa farba proszkowa  
Standardowe kolory AKZO grey 900 sanded  
Szczelność oprawy IP66/IP67

Beznarzędziowy dostęp do komory elektrycznej