**Opis przedmiotu zamówienia:**

**„Dostawa szaf aktowych z żaluzjami do magazynu DP4 w NCBJ OR POLATOM”**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych do pomieszczeń w NCBJ OR POLATOM (2 sztuki szaf żaluzjowych).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, transport, wniesienie oraz montaż mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

3. Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego - NCBJ Ośrodek Radioizotopów POLATOM, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock – pomieszczenie magazynu DP4.

4. Zamówienie zostanie uznane za należycie wykonane po prawidłowym zrealizowaniu wszystkich, wymaganych w Opisie przedmiotu zamówienia czynności oraz po sporządzeniu protokołu końcowego, podpisanego bez uwag przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

5. Płatność na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia będzie realizowana jednorazowo, po podpisaniu bez uwag protokołu końcowego.

6. Płatność na rzecz Wykonawcy zamówienia będzie zrealizowana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Termin płatności faktury nie może być krótszy niż 30 dni od daty jej wystawienia, z zastrzeżeniem, że doręczenie faktury nastąpi na co najmniej 23 dni przed tak określonym terminem płatności, a w przypadku niezachowania tego terminu, termin płatności przedłuża się automatycznie o czas opóźnienia dostarczenia faktury.

7. **WARUNKI SERWISU I GWARANCJI**

7.1 Wykonawca zapewnia techniczny serwis gwarancyjny. Termin wykonania napraw gwarancyjnych dostarczonego i zamontowanego wyposażenia nie przekroczy 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty zgłoszenia usterki, zaś wszelkie kontakty Zamawiającego z Wykonawcą w zakresie serwisu gwarancyjnego będą odbywały się w języku polskim.

7.2 Wymagany okres gwarancji minimum 5 lat.

8. Termin realizacji: do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

9. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień(CPV):

**Kody Wspólnego Słownika Zamówień - kody CPV:**

**39150000-8 – Różne meble i wyposażenie**

10. **Specyfikacja szaf do magazynu surowców:**

1. Wymiary szaf żaluzjowych w mm (szerokość/głębokość/wysokość):

Szafy: 1000 x 420 x 2265 - 2 sztuki (możliwa wersja szafa + nadstawka) – (konieczne zlicowanie z szafami znajdującymi się w magazynie)

1. Meble muszą być wykonane z płyty melaminowanej min. 15 mm i 25 mm o gęstości 650-700 kg/m3, klasa higieniczności E1.
2. Kolor szaf: popielaty
3. Właściwości płyty:

• duża odporność na ścieranie i zarysowanie;

• odporność na działanie czynników chemicznych;

• odporność na działanie temperatury;

1. Szafy oklejane obrzeżem PCV min. 1,5 mm odpornym na uderzenia mechaniczne.
2. Boki szaf oklejane 4 x PCV min. 1,5 mm.
3. Szafy powinny posiadać ścianę tylną z płyty min. 15 mm. Wieńce górne wykonane z płyty min. 25mm.
4. Półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem.
5. Półki wzmocnione. Minimalna grubość 25 mm.
6. W szafach powinny być zamontowane regulatory typu ,,bulwa" lub równoważne o wysokości min. 27mm i średnicy fi 50mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy.
7. Szafy dostarczane zmontowane (stopki i półki - możliwy montaż w miejscu docelowego użytkowania).
8. Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe lub równoważne.
9. Szafa z frontem żaluzjowym, uchwyt jako listwa prowadząca zamontowany w macie żaluzjowej. Żaluzja wpuszczana w wyfrezowany kanał prowadzący wyposażony w prowadniki z tworzywa lub metalowe. Żaluzja w kolorze aluminium (srebrna).
10. Zamek zatrzaskowy z wymienną wkładką montowany w belce prowadzącej żaluzje. Każda szafa powinna być wyposażona w dwa klucze łamane.
11. Wymagana możliwość zamówienia klucza typu „master” - otwierający wszystkie zamki w dostarczonych szafach.

**11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY**

1) Wykonawca musi posiadać certyfikat ISO 9001 obejmujący m.in. usługi w zakresie wyposażenia i aranżacji powierzchni biurowych oraz ISO 14001 oraz ISO 18001 lub równoważne.

Wykonawca w/w dokumenty dołącza do oferty.

2) W celu potwierdzenia, że oferowane w ramach dostawy szafy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące przedmiotowe środki dowodowe:

1. odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjęcie w formacie A5 lub większym),
2. karta musi zawierać informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwę producenta mebla.

UWAGA: karta katalogowa musi być wystawiona przez producenta oferowanego towaru; Zamawiający nie dopuszcza kopiowania rysunków i/lub zdjęć z poniższego opisu -wymaga się przedstawienia zdjęć i/lub rysunków faktycznie oferowanych mebli w celu weryfikacji czy oferta spełnia wymagania.