Załącznik 3.3. do zaproszenia (Załącznik nr 2 do Umowy)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykaz bram, bram przemysłowych i szlabanów wraz z wyceną szczegółową** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MRĄGOWO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LP** | | **Typ bramy** | | | **Ilość szt** | | **Miejsce zainstalowania** | | **Wymiary** | | **Roboty naprawcze (do 30 czerwca)** | | **Cena naprawy**  **(brutto)** | | **I Przegląd**  **i konserwacja**  **(do 30 czerwca)**  **(brutto)** | **II Przegląd**  **i konserwacja**  **(do 31 października)**  **(brutto)** |
|  | **1** | | **2** | **3** | | | **4** | | **5** | | **6** | | | | **7** | **8** |
| **I** | **Bramy wjazdowe** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | Brama przesuwna 600x200 cm COSPOL z furtką 120x200 cm wyposażoną w klamkę , czytnik i elektrozawór | 1 | | | | WOSzK Mrągowo  Bud. 139 – biuro przepustek | | 600x200 cm | Brak robót dodatkowych  Brama i furtka na gwarancji  Wykonanie przeglądu i konserwacji zgodnie z DTR producenta | | | |  |  |
| **II** | **Bramy przemysłowe w budynkach** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | Brama segmentowa sterowana elektrycznie i ręcznie z wbudowanymi drzwiami NASSAU model  A9000FPD | | | 2 | | Budynek nr 123 w WOSZK  Mrągowo | | Brama  400x370 cm | | Brak robót dodatkowych | | |  |  |
| **III** | **SZLABANY** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Szlaban z napędem samohamownym, zasilanym napięciem 24V z obudową stalową, z wbudowanym wewnętrznym, panelem kontrolno-sterowniczym. Ramie z rury aluminiowej. Typ CAME G3250 | | | 2 | | WOSZK Mrągowo  Bud. Nr 123 | | dł. 350cm | | Brak robót dodatkowych | | |  |  |
|  | 2 | | Szlaban Beninca EVAS , podpora ramienia ruchoma VE ,AM , zestaw lampek sygnalizacyjnych EVA LV | | | 2 | | WOSZK biuro przepustek  Bud. 139 | | Ramię długości 300 cm – 1 szt.  500 cm – 1 szt. | | Brak robót dodatkowych  Brama na gwarancji  Wykonanie przeglądu i konserwacji zgodnie z DTR producenta | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | **RAZEM MRĄGOWO** | |  |  |  |