**Areszt Śledczy w Radomiu**

26 – 600 Radom, ul. Wolanowska 120

tel. 48 613 10 00, fax 48 330 86 13, email: as\_radom@sw.gov.pl

**Opis przedmiotu zamówienia:**

1. **Część I Kamizelka Kuloodporna:**

W ilości 15 sztuk

- Celem zastosowania kamizelki kuloodpornej jest ochrona najżywotniejszych organów wewnętrznych użytkownika przed zranieniami pociskami z broni strzeleckiej oraz odłamkami, a także przed uderzeniem nożem i szpikulcem.

- Kamizelka kuloodporna klasa odporności K2/O3 zg. z normą PN-V-8700:2011 (klasa odporności IIIA zg. z normą NIJ 0106.01

- Wkłady balistyczne twarde, klasa odporności K2/O3 zg. z normą PN-V-8700:2011 (komplet 2 szt. przód i tył).

- Kamizelka taktyczna koloru czarnego typu MOLLE z futerałami na: magazynek 9x19mm, gaz, kajdanki i radiotelefon. Dodatkowo rzep na plecach i z przodu z nadrukiem: „Służba Więzienna

- Certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę lub wyniki badań z laboratorium badawczego lub deklaracje producenta lub karty katalogowe producenta potwierdzające wymagania jakościowe wszystkich materiałów i dodatków.

- Okres gwarancji na balistykę – 10 lat.

- Okres gwarancji na poszycie – 2 lata.

1. **Część II Zestaw ochronny udarodporny:**

W ilości 25 kompletów

Skład kompletu:

1. Kamizelka udaroodporna wraz z naramiennikami chroniąca:

- przód, tył i boki tułowia od ramion do pachwin i nerek;

- barki i ramiona od szyi do wysokości ramion i łokcia;

- krocze i podbrzusze

2. Nagolenniki chroniące:

- golenie;

- kolana;

- uda.

3. Ochraniacze przedramion: chroniące przedramiona od łokcia do śródręcza dłoni.

4. Rękawice ochronne.

Opis kompletu

a) Wszystkie elementy zestawu powinny wykonane w sposób umożliwiający ich dobre, stabilne dopasowanie do podlegających ochronie części ciała odporne na deformację oraz odkształcenia mechaniczne i termiczne. Elementy zestawu wykonane w sposób umożliwiający sprawne poruszanie się podczas walki, zadawania ciosów i uderzeń oraz stosowania uników a także chronią użytkownika przed ich negatywnymi skutkami, nie powodują nadmiernego pocenia, tamowania obiegu krwi, ucisków i podrażnień, alergii i itp.

b) Gwarantuje dobre i swobodne dopasowanie do budowy anatomicznej użytkownika, umożliwia długotrwałe noszenie na odzieży wierzchniej, swobodne poruszanie się w różnych warunkach i sytuacjach np. jazdy samochodem, długotrwałego marszu, biegu, siadania, kucania, wchodzenia po drabinie oraz prowadzenia działań zaczepno – obronnych z wykorzystaniem pałki gumowej szturmowej i tarczy ochronnej;

c) Zakres stosowania: na koszulę, bluzę, umundurowanie wierzchnie typu letniego i zimowego, całoroczne użytkowanie bez względu na warunki atmosferyczne.

d) Część spodnia wewnętrzna każdego składnika zestawu zapewnia:

- stabilność temperatury ciała użytkownika na poziomie 36,6C;

- dobrą cyrkulację powietrza pomiędzy ciałem a ubraniem lub czerepem kasku;

- materiały absorbujące zapach potu oraz unicestwiające bakterie, wirusy i grzyby;

- Pomiędzy panelami miękkimi i twardymi kamizelki są umieszczone dodatkowe wkładki amortyzujące uderzenia

- Warunki stosowania: w temperaturze otoczenia od - 40 do + 50C.

e) Okres gwarancji na zestaw udaroodporny 5 lat;

f) Zestaw ochronny udaroodporny musi posiadać w komplecie torbę transportową jednokomorową w wykonaną z materiału odpornego na przecieranie z możliwością przenoszenia torby w ręku i na ramieniu

g) Rozmiar regulowany od M do XL

**UWAGA: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje się normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym – przewidziane dla wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym**.